» Устранение неполадок » Если произошел сбой питания |

Если произошел сбой питания
Нельзя использовать аппарат при отсутствии источника питания.
Если произошел сбой питания, выполнение следующих операций факса может быть невозможно.
Невозможны отправка или прием факсов.
Возможно блокирование исходящих вызовов внешнего телефона или дополнительной телефонной трубки в зависимости от типа используемого телефонного аппарата.
Возможно блокирование ответа на вызов с использованием внешнего телефона или дополнительной телефонной трубки в зависимости от типа используемого телефонного аппарата.

ВАЖНО
Сохранение документов в памяти при отсутствии источника питания Если подача питания прекращена из-за неисправности источника питания или случайного отключения шнура питания, данные могут храниться в памяти приблизительно пять минут, поэтому можно выполнить их резервное копирование.

ПРИМЕЧАНИЕ
Зарядка встроенного элемента питания Полная зарядка встроенного элемента питания после включения аппарата занимает около пяти часов. Если заряда встроенного элемента питания недостаточно, данные могут не сохраниться в памяти надлежащим образом.

056S-0KR