» Устранение неполадок » Удаление программного обеспечения |

Удаление программного обеспечения
Выполните описанные ниже действия для удаления драйвера принтера, драйвера факса*, драйвера сканера или программы MF Toolbox с компьютера.
Обратите внимание, что процедуры удаления могут различаться в зависимости от способа установки драйверов MF.
Если драйверы MF установлены с экрана установки компакт-диска
Удаление с помощью программы удаления
Если драйверы MF установлены с использованием порта WSD
Удаление устройства WSD

| Драйвер факса используется только с моделями MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw.

ВАЖНО
Перед удалением программного обеспечения примите во внимание следующее. Выполните вход в систему компьютера с правами администратора. Если требуется переустановить драйверы, подготовьте установочное программное обеспечение. Закройте все запущенные программы на компьютере.

Удаление с помощью программы удаления
Для удаления драйвера принтера/факса/сканера
1.
В меню [Start] (Пуск) выберите [(All) Programs] ((Все) программы) -> [Canon] -> [MF8300C Series] (или [MF8000C Series]) -> [Uninstall Drivers] (Удалить драйверы).
2.
Щелкните [Delete] (Удалить).
3.
Щелкните [Yes] (Да) для подтверждения удаления.
4.
Щелкните [Exit] (Выход) (или [Restart] (Перезагрузить)).
Удаление программы MF Toolbox
1.
В меню [Start] (Пуск) щелкните [(All) Programs] ((Все) программы) > [Canon] > [MF Toolbox 4.9] > [Toolbox Uninstall] (Удалить Toolbox).
2.
Щелкните [Remove] (Удалить).
3.
Щелкните [Exit] (Выход).
Удаление устройства WSD
1.
Вставьте компакт-диск Компакт-диск «User Software CD» (Пользовательское программное обеспечение) в дисковод на компьютере.
При отображении следующего экрана нажмите кнопку [Exit] (Выход).

При отображении диалогового окна [AutoPlay] (Автозапуск)
Выберите вариант [Open folder to view files] (Открыть папку для просмотра файлов) и перейдите к шагу 4.

2.
В меню [Start] (Пуск) выберите [Computer] (Компьютер).
3.
Щелкните правой кнопкой мыши значок компакт-диска, затем во всплывающем меню выберите [Open] (Открыть).
4.
Откройте папку, содержащую программу установки.
Для 32-разрядной версии
Последовательно дважды щелкните папки [DRIVERS], [rus] и [32bit] для открытия папки [misc].
Для 64-разрядной версии
Последовательно дважды щелкните папки [DRIVERS], [rus] и [x64] для открытия папки [misc].
5.
Дважды щелкните [DelDrv.exe].

При отображении диалогового окна [User Account Control] (Контроль учетных записей пользователей)
Щелкните [Yes] (Да) или [Continue] (Продолжить).

6.
Щелкните [Delete] (Удалить).
7.
Щелкните [Yes] (Да).
8.
Щелкните [Exit] (Выход).

| Извлеките компакт-диск из дисковода при появлении следующего экрана.

9.
Откройте сетевую папку.
Для Windows Vista/Server 2008
В меню [Start] (Пуск) выберите [Network] (Сеть).
Для Windows 7/Server 2008 R2
В меню [Start] (Пуск) выберите [Computer] (Компьютер), затем щелкните [Network] (Сеть).
10.
Щелкните правой кнопкой мыши значок аппарата, затем во всплывающем меню выберите [Uninstall] (Удалить).

При отображении диалогового окна [User Account Control] (Контроль учетных записей пользователей)
Щелкните [Yes] (Да) или [Continue] (Продолжить).

→ Значок аппарата удален из папки принтеров. Удаление завершено.
056S-0RF