» Настройки сети » Дополнительные настройки сети » Указание задержки перед установкой подключения к сети |

Указание задержки перед установкой подключения к сети
Если аппарат подключен к коммутируемому концентратору, подключение к сети может не устанавливаться даже при правильном указании сетевых настроек. Мгновенное подключение аппарата к коммутируемому концентратору запрещено. В этом случае увеличьте значение времени запуска.
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Настройки сети> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Настройки автозагрузки> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите интервал времени перед запуском сетевой связи клавишей [] или [] и нажмите [OK].

| Можно также ввести значения с помощью цифровых клавиш.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
6.
Перезапустите аппарат.
Выключите аппарат и подождите как минимум 10 секунд, прежде чем включить его снова.
056S-0F7