» Устранение неполадок » Если отображается сообщение <Неправ. формат/настр.> |

Если отображается сообщение <Неправ. формат/настр.>
Это сообщение появляется, когда формат бумаги, загруженной в кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи), не совпадает с форматом, указанным в разделе <Кассета 1>, <Кассета 2> или <Универсальный лоток> в меню <Установки бумаги>. При появлении этого сообщения выполните описанные ниже действия.
Кассету 2 (дополнительная) можно использовать только для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn.

ПРИМЕЧАНИЕ
Игнорирование сообщения и продолжение печати Можно проигнорировать сообщение и продолжить печать на бумаге, которая в данный момент загружена в кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи), нажав кнопку [OK]. Обратите внимание, что при этом результаты печати могут быть непредсказуемыми, например, возможен пропуск печати части изображения.

Изменение формата бумаги в меню <Установки бумаги> в соответствии с форматом бумаги, загруженной в кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи)
Отмените задание и обратитесь к разделу «Установка формата и типа бумаги» для изменения формата бумаги в меню <Установки бумаги>.

ВАЖНО
При печати из драйвера принтера Убедитесь, что формат бумаги, указанный в драйвере принтера, также совпадает с форматом бумаги, загруженной в кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи).

Загрузка бумаги формата, указанного в меню <Установки бумаги>
См. раздел «Загрузка бумаги» и загрузите бумагу формата, указанного в меню <Установки бумаги>.
Печать из универсального лотка или отверстия для ручной подачи
Если для параметра <Рег.настр. по умолч.> установлено значение <Выкл.> для универсального лотка (отверстия для ручной подачи), загрузите бумагу в универсальный лоток (отверстие для ручной подачи) и правильно укажите формат загруженной бумаги.
056S-0L3