» Устранение неполадок » Устранение замятия бумаги » Замятия бумаги в области вывода и задней крышке (только MF8080Cw/MF8040Cn) |

Замятия бумаги в области вывода и задней крышке (только MF8080Cw/MF8040Cn)
Следуя процедуре, отображенной на дисплее, выполните следующие действия для извлечения застрявшей бумаги.
1.
Нажмите кнопку [].
2.
Поднимите платформу сканирования.
3.
Осторожно вытяните бумагу.
4.
Опустите платформу сканирования.
5.
Откройте заднюю панель.
6.
Осторожно вытяните бумагу.
7.
Закройте заднюю панель.
Аппарат готов к печати.
056S-0KY