» Обслуживание » Очистка аппарата » Очистка стекла экспонирования |

Очистка стекла экспонирования

Предварительно прочитайте раздел «Внимание (Очистка аппарата)».

Выполните данную процедуру для очистки стекла для документов и нижней поверхности податчика или крышки стекла для документов.
1.
Отключите питание и отсоедините кабель питания.
2.
Откройте крышку податчика или стекла для документов.
3.
Очистите стекло для документов и нижнюю поверхность крышки податчика или стекла для документов.

(1) | Очистите эти области с помощью ткани, смоченной водой.
(2) | Протрите области мягкой сухой тканью.

4.
Закройте крышку податчика или стекла для документов.
5.
Подключите кабель питания и включите питание.
056S-0RU