» Основные операции » Загрузка бумаги » В отверстие для ручной подачи (только MF8080Cw/MF8040Cn) » Внимание (Загрузка бумаги) |

Внимание (Загрузка бумаги)

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны при обращении с бумагой. Обращайтесь с бумагой осторожно, чтобы не порезать руки о ее края.
Меры предосторожности при вставлении кассеты для бумаги Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.

ВАЖНО
Убедитесь, что бумага выровнена по всей длине направляющих. Если направляющие находятся слишком далеко или слишком близко относительно ширины бумаги, это может привести к нарушению подачи или замятию бумаги.
Использование плохо разрезанной бумаги Использование плохо разрезанной бумаги может привести к одновременной подаче нескольких листов. В таком случае тщательно пролистайте стопку и выровняйте ее края на твердой плоской поверхности.
При загрузке бумаги соблюдайте метку максимальной загрузки. Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает метки максимальной загрузки. Если стопка бумаги выходит за ограничительные линии для бумаги, это может привести к нарушению подачи.
Печать на конвертах Загружайте конверты лицевой стороной (стороной, на которую не нанесен клей) вверх. Не печатайте на обратной стороне конвертов. Также обязательно закройте клапаны при загрузке конвертов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых типах бумаги «Поддерживаемые типы бумаги»
Сокращения, используемые для направляющих для бумаги внутри кассеты для бумаги
Формат бумаги | Направляющая для бумаги
Legal | LGL
Letter | LTR
Executive | EXEC

056S-01R