» Сканирование » Scanning Paper Documents and Saving Them to a Computer (USB & Network Connection) » Использование программы ScanGear MF » Определение разрешения |

Определение разрешения
Данные об отсканированном изображении состоят из точек, содержащих информацию о яркости и цвете. Плотность этих точек называется разрешением или dpi (dots per inch — точки на дюйм) и определяет количество точек в одном дюйме.
Задайте разрешение с помощью следующих параметров.
Программа MF Toolbox -> [Image Quality] (Качество изображения)
Программа ScanGear MF -> вкладка расширенного режима -> [Output Resolution] (Разрешение вывода)
Отображение на мониторе
Сканирование изображений, отображаемых на мониторе, как правило, выполняется с разрешением 75 точек на дюйм.
Распечатка на принтере
Сканируйте документ в соответствии с разрешением принтера.

ВАЖНО
Увеличение или уменьшение изображения для печати Если выполнить печать изображения с удвоенной длиной и шириной, фактическое разрешение уменьшится в два раза. В таком случае печать с удовлетворительным качеством можно выполнить, отсканировав документ с двойным разрешением. И наоборот, если длина и ширина напечатанного изображения будет равна половине фактической, качественная печать будет возможна и при уменьшенном вдвое разрешении.
Разрешение и размер данных При удваивании разрешения объем данных отсканированного изображения увеличивается в четыре раза. Если объем данных слишком велик, скорость обработки может существенно снизиться, что может привести к сбоям из-за недостаточного объема памяти. Укажите минимальное разрешение в зависимости от имеющихся целей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Печать на цветном принтере Указание уменьшенного вдвое разрешения принтера должно быть оптимальным вариантом, поскольку чернила нескольких цветов смешиваются при цветной печати.
О разрешении сканирования Ниже указано максимально допустимое разрешение сканирования.
| Оптическое разрешение | Программное улучшенное разрешение
Стекло для документов | 600 точек на дюйм | 9 600 точек на дюйм
Податчик | 300 точек на дюйм | 600 точек на дюйм

056S-0AH