» Основные операции » Установка формата и типа бумаги » Регистрация установок бумаги по умолчанию для универсального лотка (отверстия для ручной подачи) |

Регистрация установок бумаги по умолчанию для универсального лотка (отверстия для ручной подачи)
Чтобы всегда загружать в универсальный лоток (отверстие для ручной подачи) одинаковую бумагу, зарегистрируйте бумагу по умолчанию с помощью следующей процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если бумага по умолчанию зарегистрирована Экран настройки не отображается при загрузке бумаги.

1.
Нажмите кнопку [] (Выбор бумаги/Параметры).
2.
Выберите Установки бумаги с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
3.
Выберите Универсальный лоток с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
4.
Выберите Вкл. с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
5.
Выберите Установки бумаги с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
6.
Выберите Универсальный лоток с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
7.
Выберите Задать детали с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].
8.
Выберите формат бумаги клавишей [] или [] и нажмите [OK].

| При регистрации бумаги нестандартного формата см. раздел «Регистрация специального формата бумаги».
| Зарегистрированная бумага нестандартного формата показана сверху. Выберите ее клавишей [].

Если выбран параметр <Пользовательский формат>
Можно указать размер пользовательской бумаги по направлениям <X> и <Y>.

(1) | Выберите направление клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Укажите формат клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Выберите Применить с помощью клавиш [] и [], затем нажмите [ОK].

9.
Выберите тип бумаги клавишей [] или [] и нажмите [OK].
10.
Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [] (Сброс).
056S-01Y