» Устранение неполадок » Устранение замятия бумаги » Замятия бумаги в кассете для бумаги (кассета 1 или 2) |

Замятия бумаги в кассете для бумаги (кассета 1 или 2)
Следуя процедуре, отображенной на дисплее, выполните следующие действия для извлечения застрявшей бумаги.

| Кассету 2 (дополнительная) можно использовать только для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn.

1.
Нажмите кнопку [].
Нажмите [OK], чтобы закрыть экран операции.
2.
Извлеките кассету для бумаги.
Держите кассету для бумаги двумя руками.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

Если дополнительная кассета для бумаги (кассета 2) установлена в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn, также извлеките ее.
3.
Осторожно вытяните бумагу.

MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn |  | MF8080Cw/MF8040Cn

4.
Вставьте кассету для бумаги в аппарат.
Если дополнительная кассета для бумаги (кассета 2) установлена в модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn, также закройте ее.
5.
При появлении следующего экрана выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
Аппарат готов к печати.
056S-0L0