» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки при копировании |

Неполадки при копировании
См. следующие разделы.
Скопированный документ является трудночитаемым или скопирован с низким качеством.
Документы копируются с параметром <Тип календаря>, если выбран параметр <Тип книги> (или наоборот).
Скопированный документ искривлен.
Звучит предупредительный сигнал, или на экране отображается сообщение <Память заполнена. Сканиров. отменено. Печатать?>.
Не удается отсканировать выделенные области.
Цветопередача не улучшается даже после настройки градации оттенков.
Не удается отсканировать документы.
Скопированный документ является трудночитаемым или скопирован с низким качеством.
Скопированный документ является слишком светлым или имеет неравномерную плотность.
Вертикальные белые полосы появляются в скопированном документе.
Скопированный документ содержит пятна и загрязнен.
Скопированный документ искривлен.
Тонер плохо фиксируется на бумаге.
См. следующий раздел.
«Скопированный документ является трудночитаемым или скопирован с низким качеством»
Документы копируются с параметром <Тип календаря>, если выбран параметр <Тип книги> (или наоборот).

Для документов с альбомной ориентацией, если выбран параметр <Тип книги>, одна сторона копируется сверху вниз, а обратная сторона — снизу вверх. Если выбран параметр <Тип календаря>, обе стороны копируются сверху вниз. «Двустороннее копирование (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)»

Скопированный документ искривлен.

Отрегулируйте направляющие для документов по размеру документа. «Размещение документов в податчике»

Убедитесь, что количество листов или тип бумаги, загруженной в кассету для бумаги или универсальный лоток (отверстие для ручной подачи), отвечают характеристикам бумаги. «Поддерживаемые типы бумаги»

Отрегулируйте направляющие для бумаги в соответствии с форматом бумаги. Если проблема сохраняется, загрузите бумагу другой стороной вверх или в противоположной ориентации. «Загрузка бумаги»

Убедитесь, что лоток возврата документов или выводной лоток не заполнен.

Звучит предупредительный сигнал, или на экране отображается сообщение <Память заполнена. Сканиров. отменено. Печатать?>.

Следуйте указаниям на экране для решения проблемы.

Разделите документ на меньшие части или установите для параметра <Тип оригинала> значение <Текст/Фото/Карта (Скорость)> перед копированием. «Выбор типа документа»

Не удается отсканировать выделенные области.

Проблема может быть устранена путем установки для параметра <Фон> значения <Выкл.>. Однако может выполняться печать на обратной стороне. «Настройка плотности»

Цветопередача не улучшается даже после настройки градации оттенков.

Выполните процедуру <Полная настройка> или <Настройка изображения для копирования> еще раз. Перед этим положите десять листов чистой бумаги на тестовую таблицу, размещенную на стекле для документов. «Выполнение полной настройки» «Коррекция скопированных изображений»

Не удается отсканировать документы.

В податчик можно загрузить до 50 документов. 51-й и последующие документы не сканируются.

056S-0LF