» Технические характеристики » Блок Cassette Feeding Unit-V1 (дополнительный) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) |

Блок Cassette Feeding Unit-V1 (дополнительный) (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn)

Блок Cassette Feeding Unit-V1 (дополнительный)
Ресурс бумаги | 250 листов (60 – 90 г/м²)
Доступная бумага | «Поддерживаемые типы бумаги»
Источник питания | Из главного блока
Габариты (Ш x Д x В) | 435 мм x 455 мм x 124 мм
Вес | прибл. 4 кг

056S-03Y