» Настройки сети » Настройка отправки аппаратом отсканированных документов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) » Сохранение документов на файловом сервере (общий файловый сервер) » Настройка файлового сервера (общий доступ к файлам) (UNIX/Linux) |

Настройка файлового сервера (общий доступ к файлам) (UNIX/Linux)

ПРИМЕЧАНИЕ
Samba Поддерживается компонент Samba 2.2.8a или более поздних версий. В некоторых средах для использования компонента Samba может потребоваться расширенная настройка. Для получения сведений обратитесь к администратору сети.

1.
Войдите в среду рабочей станции с правами суперпользователя.
2.
Задайте имена пользователей и пароли для доступа к общим папкам Samba.

ПРИМЕЧАНИЕ
Имя пользователя и пароль Длина имени пользователя может составлять до 20 символов, а пароля — до 14 символов.

056S-0F4