» Факс » Использование функций факса (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Управление факсами, сохраненными в памяти » Проверка и удаление принятых факсов |

Проверка и удаление принятых факсов
Проверьте сведения о факсах, сохраненных в памяти. Удалите факсы, которые больше не требуются.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о факсах, сохраненных в памяти Можно указать получателей переадресованных факсов. «Переадресация факсимильных документов» Вместо печати во время приема можно объединять и печатать документы, сохраненные в памяти. «Объединение и печать полученных сохраненных документов»

1.
Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена).
2.
Выберите <Задание на прием> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Состояние задания> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите задание, которое необходимо проверить или удалить, клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Показаны сведения о задании.
Удаление задания

(1) | Выберите <Удалить> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <Да> клавишей [] или [] и нажмите [OK]. Задание удалено.
(3) | Нажмите кнопку [] (Монитор состояния/Отмена), чтобы закрыть экран.

Просмотр сведений о выбранном задании
Нажмите [] (Монитор состояния/Отмена) после просмотра сведений о выбранном задании, чтобы закрыть экран.
056S-07L