» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки факсимильной связи (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8080Cw) » Неполадки при приеме » Не удается напечатать факсы, или изображения на отпечатках содержат пятна или искажены |

Не удается напечатать факсы, или изображения на отпечатках содержат пятна или искажены

Загружена ли в аппарат бумага надлежащего типа?
| НЕТ | Загрузите бумагу, тип которой соответствует характеристикам. «Поддерживаемые типы бумаги» Измените значение параметра <Формат бумаги>. «Установка формата и типа бумаги»
ДА |  |
Удалены ли защитные ленты из картриджа с тонером?
| НЕТ | Удалите защитную ленту из картриджа с тонером. См. Руководство по началу работы.
ДА |  |
Правильно ли установлен картридж с тонером?
| НЕТ | Установите картридж с тонером правильно. «Замена картриджей с тонером»
ДА |  |
Достаточно ли тонера в картридже с тонером?
| НЕТ | Для просмотра указаний на экране см. следующий источник. «Замена картриджей с тонером»
ДА |  |
Правильно ли работает аппарат отправителя?
| НЕТ | Попросите отправителя проверить, не загрязнены ли компоненты сканирования его аппарата.

056S-0LE