» Настройка и управление с компьютера » Использование Удаленного ИП » Запуск Удаленного ИП |

Запуск Удаленного ИП

ВАЖНО
Перед использованием Удаленного ИП Проверьте IP-адрес аппарата. «Поверка настроек IP-адреса» Чтобы узнать IP-адрес аппарата, обратитесь к администратору сети.

1.
Настройте сетевое подключение.
См. Руководство по началу работы.
2.
Запустите веб-обозреватель.
3.
Введите в адресной строке «http://IP-адрес аппарата/» и нажмите на клавиатуре клавишу [ENTER].
Пример: http://192.168.0.215/
4.
Подключитесь к Удаленному ИП.
Если функция управления идентификатором отдела не настроена

(1) | Выберите [Режим управления] или [Режим пользователя].
(2) | [Режим управления]: Введите [ИД администратора системы] и [PIN администратора системы]. [Режим пользователя]: Введите [Имя пользователя].
(3) | Нажмите [Вход в систему].

[Режим управления] | Можно выполнять все операции и задавать настройки Удаленного ИП.
[Режим пользователя] | Можно проверить состояние устройства, подтвердить настройки и просмотреть задания. Можно также выполнить обработку заданий, поставленных в очередь, на основе имени пользователя, введенного при входе в систему.

Если функция управления идентификатором отдела настроена

(1) | Введите значения [ИД отдела] и [PIN].
(2) | Нажмите [Вход в систему].

056S-0JX