» Обслуживание » Очистка аппарата » Очистка устройства фиксации |

Очистка устройства фиксации
В следующих случаях устройство фиксации может быть загрязнено. Очистите устройство фиксации
Появление черных полос на напечатанной бумаге
Замена картриджа с тонером
1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Настройка/Обслуживание>, затем нажмите [OK].
3.
С помощью клавиш [] и [] выберите пункт <Чистка устр-ва фиксации>, затем нажмите [OK].
4.
Убедитесь, что бумага загружена, и нажмите [OK].
Загрузите тип бумаги, указанный на экране.
Начинается очистка. Процесс занимает около 68 секунд для модели MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn и около 74 секунд для модели MF8080Cw/MF8040Cn.

| Для очистки устройства фиксации рекомендуется использовать обычную бумагу.

Если очистка не начинается
Если в памяти хранятся какие-либо задания, эта функция будет недоступна.

5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-0RR