» Основные операции » Настройка параметров таймера » Установка таймера спящего режима » Внимание (Таймер спящего режима) |

Внимание (Таймер спящего режима)

ПРИМЕЧАНИЕ
При переходе аппарата в спящий режим [] (Энергосбережение) горит зеленым.
Переход в спящий режим вручную Нажмите кнопку [] (Энергосбережение).
Аппарат не переходит в спящий режим в следующих случаях: если выполняется какая-либо операция; если горит или мигает индикатор обработки/данных; на дисплее отображается сообщение и мигает индикатор ошибки (за исключением сообщения <Подготовьте картридж с тонером.> о том, что аппарат продолжает печать с небольшим количеством оставшегося тонера); выполняется настройка или очистка аппарата; произошло замятие бумаги; дополнительная телефонная трубка или трубка внешнего телефона снята с рычага;
Аппарат выходит из спящего режима в следующих случаях: [] (Энергосбережение) нажата; если дополнительная телефонная трубка или трубка внешнего телефона снята с рычага;

056S-025