» Основные операции » Инициализация настроек » Инициализация ключа и сертификата |

Инициализация ключа и сертификата
Можно восстановить для ключа и сертификата, а также сертификата CA состояние по умолчанию.
Ключ и сертификат: нет (все были удалены)
Сертификат CA: 1 (предустановленный сертификат CA по умолчанию)

ВАЖНО
О параметрах функций Когда ключ и сертификат инициализированы, сертификат TLS IEEE802.1 и параметр SSL имеют значение «Выкл».

1.
Нажмите кнопку [] (Меню).
2.
Выберите <Параметры системы> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
Если указаны идентификатор и PIN-код администратора системы
Используйте цифровые клавиши для ввода идентификатора и кода и нажмите [] (Вход/Выход).
3.
Выберите <Инициализация ключа и сертификата> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Выберите <Да> клавишей [] и нажмите [OK].
Инициализация выполнена.
5.
Нажмите кнопку [] (Меню), чтобы закрыть экран меню.
056S-02W