» Устранение неполадок » Устранение неполадок » Неполадки при копировании » Скопированный документ является трудночитаемым или скопирован с низким качеством |

Скопированный документ является трудночитаемым или скопирован с низким качеством

Возможно, лоток для вывода документов или выводной лоток заблокированы?
| ДА | Удалите препятствия.
НЕТ |  |
Правильно ли загружены документ или бумага?
| НЕТ | Загрузите документ правильно. «Размещение документов» Загрузите бумагу правильно. «Загрузка бумаги»
ДА |  |
Бумага скручена?
| ДА | Расправьте скрученные края бумаги и загрузите ее.
НЕТ |  |
Загружена ли в аппарат надлежащая бумага?
| НЕТ | Загрузите бумагу, тип которой соответствует характеристикам. «Поддерживаемые типы бумаги»
ДА |  |
Удалены ли защитные ленты из картриджа с тонером?
| НЕТ | Удалите защитную ленту из картриджа с тонером. См. Руководство по началу работы.
ДА |  |
Правильно ли установлен картридж с тонером?
| НЕТ | Установите картридж с тонером правильно. «Замена картриджей с тонером»
ДА |  |
Достаточно ли тонера в картридже с тонером?
| НЕТ | Проверьте оставшееся количество тонера. «Проверка уровня тонера» Если срок годности картриджа с тонером истек, замените картридж с тонером на новый. «Замена картриджей с тонером»
ДА |  |
Вы очищали компоненты зоны сканирования или фиксирующее устройство?
| НЕТ | Очистите компоненты зоны сканирования и фиксирующее устройство. «Очистка аппарата»
ДА |  |
Для копирования используется подходящая бумага?
| ДА | Убедитесь в правильности выбора стороны бумаги для копирования документа, поскольку сторона, направленная вверх в источнике бумаги, изменяется в зависимости от типа используемой бумаги. Если результат копирования не отвечает требованиям, скопируйте документ на другую сторону.

056S-0LH