» Основные операции » Автоматическая печать отчетов (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw) » Управление связью |

Управление связью
Укажите, необходимо ли печатать отчет об управлении передачей автоматически.
Можно выбрать печать отчета вручную.
«Печать отчета об управлении передачей (только MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn/MF8080Cw)»
Отчет включает следующие данные.
Время начала
Имя
Номер
Режим
Страница
Результат
ОК
Передача успешно завершена.
NG
Ошибка передачи.
Если отображается код ошибки, см. следующий раздел.
«Коды ошибок»
1.
Нажмите кнопку [] (Отчет).
2.
Выберите <Настройки отчета> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
3.
Выберите <Отчет об управлении связью> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
4.
Укажите способ печати отчета.
Чтобы не печатать отчет автоматически

(1) | Выберите <Автопечать (40 передач)> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <Выкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Перейдите к шагу 5.

Чтобы печатать отчет автоматически

(1) | Выберите <Автопечать (40 передач)> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(3) | Перейдите к шагу 5.

Для печати отчетов об отправке и получении отдельно

(1) | Выберите <Раздельно передача/прием> клавишей [] или [] и нажмите [OK].
(2) | Выберите <Выкл.> или <Вкл.> клавишей [] или [] и нажмите [OK]. <Выкл.>: печать отчетов об отправке и приеме в одном формате. <Вкл.>: печать отчетов об отправке и приеме в разных форматах.
(3) | Перейдите к шагу 5.

5.
Нажмите кнопку [] (Отчет), чтобы закрыть экран <Настройки отчета>.
056S-033