Решение проблем

# Проблемы памяти

Сообщение Collate was disabled (Разобрать по копиям отключено) появляется на ЖКД-панели.
Причины | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью, чтобы разобрать задание печати по копиям. Напечатана только одна копия. | Расширьте память принтера. См. Модуль памяти о подробностях.

Сообщение Duplex Mem Overflow (Переполнение памяти двусторонней печати) появляется на ЖКД-панели.
Причины | Что делать
Нет достаточной памяти для двусторонней печати. Принтер печатает только на верхней стороне и выводит бумагу. | Если Автопродолжение выключено в Меню Конфигурация у режима SelecType, то либо нажмите кнопку Continue либо сбросьте настройку принтера, нажав кнопки ALT и Reset одновременно. Если Автопродолжение включено в Меню Конфигурация у режима SelecType, то ошибка будет автоматически исправлена через некоторое время.

Сообщение Image Optimum (Оптимальное изображение) появляется на ЖКД-панели.
Причины | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью, чтобы напечатать страницу с заданным качеством печати. | Принтер автоматически понижает качество печати, поэтому он может продолжать печатать. Если качество отпечатка неудовлетворительное, попробуйте упростить страницу, ограничивая количество графического материала или уменьшая число и размер шрифтов. Понизьте установку разрешения до 300 dpi.

Сообщение Mem Overflow (Переполнение памяти) появляется на ЖКД-панели.
Причины | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью, чтобы выполнить текущее задание. | Чтобы исправить ошибку, нажмите кнопку Continue на панели управления. Если сообщение остается, сбросьте настройку принтера, как описано в разделе Возвращение принтера к исходным установкам . Вы можете удалить это сообщение, выключив принтер, подождав 10 секунд, а затем снова включив его.

Сообщение Need Memory (Требуется память) появляется на ЖКД-панели.
Причины | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью для выполнения текущего задания. | Чтобы исправить ошибку, нажмите кнопку Continue на панели управления. Если сообщение остается, сбросьте настройку принтера, как описано в разделе Возвращение принтера к исходным установкам . Вы можете удалить это сообщение, выключив принтер, подождав 10 секунд, а затем снова включив его.
Вам может потребоваться увеличить объем памяти принтера. | О дополнительной информации по расширению памяти см. Модуль памяти.

Сообщение Print Overrun (Обгон печати) появляется на ЖКД-панели.
Причины | Что делать
Время, требуемое для обработки данных печати, превышает скорость печатающего механизма, потому что текущая страница слишком сложная. | Чтобы исправить ошибку, нажмите кнопку Continue для возобновления печати. Если это сообщение появится снова, включите функцию Защита страницы в Меню Конфигурация у режима SelecType. Если вы продолжаете получать это сообщение, когда печатаете конкретную страницу, попытайтесь упростить эту страницу, ограничивая количество графического материала или уменьшая число и размер шрифтов.
Вам может потребоваться увеличить объем памяти принтера. | О дополнительной информации по расширению памяти см. Модуль памяти.

[К началу]

Предыдущая | Далее