Как сделать / Обращение с бумагой

# Доступная бумага

> Специальные носители EPSON
> Бумага общего назначения
> Запрещенная бумага

В этом разделе объясняется, какой бумагой вы можете пользоваться на вашем принтере. Не пользуйтесь бумагой, которая не упоминается в этом разделе.

| Примечание:

| Принтер особо чувствителен к влаге. Храните свою бумагу в сухом помещении.

## Специальные носители EPSON

Фирма EPSON поставляет специальные сорта носителей, которые разработаны именно для данного принтера:

Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
Этот носитель разработан специально для данного принтера. Вы можете загружать этот носитель в принтер из МЦ лотка, стандартной нижней кассеты или из дополнительной кассеты на 500 листов.

> S041215 (A4)
> S041218 (Letter)

Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
Этот носитель разработан специально для данного принтера. Вы можете загружать этот носитель в принтер из МЦ лотка вместимостью до 50 пленок.

> S041175 (A4)
> S041174 (Letter)

| Предостережение:

| Не печатайте на этом принтере на других носителях марки EPSON, например на специальных носителях EPSON для струйных принтеров: они будут заклинивать принтер и могут повредить его.

| Не пользуйтесь перечисленными выше носителями на других принтерах, кроме случаев, оговоренных в технической документации.

[К началу]

## Бумага общего назначения

Ниже перечислены разрешенные типы бумаги в дополнение к специальным носителям EPSON, которые описаны в предыдущем разделе.

Тип бумаги | Описание
Простая бумага | Допустимая вторичная бумага* Плотность: 60 ... 90 г/м2 (16 ... 24 lb)
Конверты | Без наклеек и без липкой ленты Без пластикового адресного окна (если только оно не разработано специально для лазерных принтеров)
Этикетки | Основа должна быть перекрыта полностью; не допускаются зазоры между соседними этикетками на листе**
Толстая бумага | Плотность: 91 ... 163 г/м2
Цветная бумага | Без покрытия

| * Используйте вторичную бумагу только при нормальных температуре и влажности воздуха. Плохая бумага ухудшает качество печати, вызывает заклинивания и другие проблемы.

| ** Зазоры между соседними этикетками вызывают отрыв этикеток от основы внутри принтера и повреждения принтера.

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги печатью на вашем принтере.

| Вы можете использовать фирменные бланки и другую предварительно запечатанную бумагу при условии, что бумага и краска допускают прогон через лазерный принтер.

[К началу]

## Запрещенная бумага

Не допускается использование следующей бумаги на этом принтере. Такая бумага может повредить принтер, вызывать заклинивания и давать плохое качество печати.

- Носители, предназначенные для других цветных лазерных принтеров, черно-белых лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, черно-белых копировальных аппаратов или для цветных струйных принтеров

- Бумага, предварительно запечатанная на любых цветных лазерных принтерах, черно-белых лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, черно-белых копировальных аппаратах, цветных струйных принтерах или на термографических принтерах

- Копирка, самокопирующаяся бумага, термочувствительная бумага, копировальная бумага, чувствительная к давлению, кислотная бумага или бумага, на которой печатают краской, чувствительной к высокой температуре (порядка 150°C)

- Легко отклеивающиеся этикетки, или этикетки которые полностью не закрывают лист основы

- Бумага с покрытием или специально раскрашенная бумага

- Бумага с отверстиями для сшивки или перфорированная бумага

- Бумага с клеем, скобами, скрепками или с наклеенной липкой лентой

- Бумага, притягивающая статические электрические заряды

- Влажная или сырая бумага

- Бумага неравномерной толщины

- Слишком толстая или слишком тонкая бумага

- Слишком гладкая или слишком шершавая бумага

- Бумага с лицевой поверхностью, отличающейся от оборота

- Бумага со складками, перегибами, волнами и надрывами

- Бумага неправильной формы или с непрямоугольными листами

[К началу]

Предыдущая | Далее