Как сделать / Функции драйвера принтера

# Драйвер принтера

> Доступ к драйверу принтера
> Выполнение установки Качество печати
> Выполнение установки Тип бумаги

Драйвер принтера предоставляет выбор из широкого разнообразия установок для достижения наилучших результатов на вашем принтере. Драйвер принтера также включает утилиту EPSON Status Monitor 3 с доступом через вкладку Утилита . Утилита EPSON Status Monitor 3 позволяет вам проверять состояние вашего принтера. См. EPSON Status Monitor 3 о дополнительной информации.

Хотя драйвер принтера предлагает много опций для выполняемых вами установок, ниже представлены основные способы конфигурирования драйвера принтера:

##### Автоматическая установка

Самый быстрый и самый легкий способ начать печатать. См. Пользование Автоматическая установка

##### Предопределенные установки

Дают вам большую степень управления установками принтера, оптимизированными в зависимости от типа отпечатка. См. Пользование Предопределенными установками

##### Пользовательские установки

Удовлетворяют ваши индивидуальные потребности. См. Настройка пользовательских параметров

##### Установки стиля распечатки

Удобные функции для выбора метода и стиля распечатки См. Изменение стиля распечатки

## Доступ к драйверу принтера

Вы можете получить доступ к драйверу принтера непосредственно из любого Windows-приложения или через операционную систему Windows.

Принтерные установки, выполняемые во многих Windows-приложениях подавляют подобные установки, заданные через драйвер принтера, когда вы входите в него из самой операционной системы, поэтому в большинстве случаев вы должны входить в драйвер принтера через свое приложение. Тогда вы будете уверены в том, что печатаете с желаемыми установками.

| Примечание:

| Оперативная справка дает подробные сведения об установках драйвера принтера.

- Чтобы войти в драйвер принтера через ваше приложение, щелкните команду Печать или Параметры страницы в меню Файл. Вам также необходимо щелкнуть Настройка, Опции, Свойства или комбинацию из этих кнопок.

- Для доступа к драйверу из Windows 98/95, Windows 2000 или Windows NT 4.0 щелкните Пуск , укажите на Настройки и щелкните Принтеры . Затем правой клавишей щелкните значок вашего принтера EPSON и щелкните Свойства (в Windows 98/95), Предпочтения при печати (в Windows 2000) или Стандартные параметры печати (в Windows NT 4.0).

[К началу]

## Выполнение установки Качество печати

Вы можете изменять качество печати или разрешение отпечатков через установки в драйвере принтера. Драйвер принтера предоставляет вам выбор позволять ли принтеру выполнять установки автоматически, выбирать ли настройку из списка предопределенных установок или настраивать свои пользовательские параметры.

### Пользование Автоматической установкой

Когда включен переключатель Автоматическая на вкладке Основные установки, драйвер принтера сам задает все детализированные установки в зависимости от установки цвета, которую вы выбрали. Цвет - это единственная установка, которую вам следует задать. В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки Размер бумаги и Ориентация, которые подавляют аналогичные установки в драйвере принтера, однако если ваше приложение не делает этого, вы должны проверить фактические установки в драйвере принтера.

| Примечание:

| На экране отображается экран Windows 98/95.

| Оперативная справка дает подробные сведения об установках драйвера принтера.

### Пользование предопределенными установками

Предопределенные установки помогают вам оптимизировать установки печати для получения определенного вида отпечатка, например презентационных документов или изображений, полученных видео- или цифровой камерой.

Выполните следующую процедуру, чтобы пользоваться предопределенными установками:

| Включите переключатель Расширенные на вкладке Основные установки. Вы найдете Предопределенные установки в списке справа от переключателя Автоматическая .

|  | Примечание:

|  | На экране отображается экран Windows 98/95.

| Выберите наиболее подходящую установку из списка в соответствии с типом документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

Когда вы выбираете предопределенную установку, другие установки, например Режим печати, Разрешение, Экран и Управление цветом, задаются автоматически. Изменения отражаются в списке слева от вкладки Основные установки.

Драйвер принтера обеспечивает следующие предопределенные установки:

##### Автоматическая(Нормальная)

Рекомендуется для нормальной печати, особенно фотографий.

##### Текст/График

Рекомендуется для печати документов, содержащих текст и графики, например презентационных документов.

##### Графика/САПР

Рекомендуется для печати графиков и диаграмм.

##### Фото

Рекомендуется для печати фотоснимков.

##### PhotoEnhance4

Рекомендуется для печати изображений, захваченных с использованием видеоввода, цифровой камеры или сканера. Программа EPSON PhotoEnhance 4 автоматически регулирует контрастность, насыщенность и яркость в данных по оригинальному изображению, чтобы получить более резкие и более резкие и более четкие отпечатки с густыми цветами. Эта установка не ухудшает данных вашего оригинального изображения.

ICM (только в Windows 98/95 и Windows 2000)

ICM означает Соответствие цвета изображения. Эта функция автоматически регулирует цвета у отпечатков, чтобы они соответствовали цветам на экране.

##### Продвинутый текст/график

Рекомендуется для печати высококачественных презентационных документов, содержащих текст и графики.

##### Продвинутая графика/САПР

Рекомендуется для печати высококачественных графиков, диаграмм и фотографий.

##### Продвинутое фото

Рекомендуется для печати высококачественных отсканированных фотоснимков и изображений, сфотографированных цифровой камерой.

| Примечание:

| Другие установки, кроме перечисленных выше, sRGB и Автоматическая(Высококачественная) также доступны.

### Настройка пользовательских параметров печати

Многим пользователям никогда не придется вводить собственные параметры печати вручную. И все же ваш принтер предусматривает настройку пользовательских параметров печати, если вам требуется более высокая степень управления отпечатком, если вы хотите выполнять наиболее детализированные установки или просто хотите поэкспериментировать.

Выполните следующую процедуру по настройке ваших собственных пользовательских параметров печати:

| Включите переключатель Расширенные на вкладке Основные установки, затем нажмите кнопку Подробные установки . Открывается следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| На экране отображается экран Windows 98/95.

| Выберите Цветная или Черная в качестве установки параметра Цвет, затем задайте другие установки. Подробнее о каждой установке См. оперативную справку.

| Щелкните OK, чтобы применить ваши установки и вернуться к вкладке Основные установкиs. Нажмите кнопку Отмена для возвращения к вкладке Основные установки без активизации ваших установок.

#### Сохранение ваших установок

Чтобы сохранить ваши пользовательские установки, щелкните Сохранить установки на вкладке Основные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для ваших пользовательских установок в блок Имя и нажмите кнопку Сохранить . Ваши установки появятся в списке справа от переключателя Автоматическая на вкладке Основные установки.

| Примечание:

| Нельзя использовать имя предопределенных установок для ваших пользовательских установок.

| Для удаления какой-либо пользовательской установки щелкните Сохранить установки на вкладке Основные установки, выберите установку в диалоговом окне Пользовательские установки и затем нажмите кнопку Удалить.

| Нельзя удалять предопределенные установки.

Если вы измените любую установку в диалоговом окне Расширенные установки, когда выбрана одна из ваших пользовательских установок в списке Расширенные установки на вкладке Основные установки, то выбранная в списке установка изменятся на значение Пользовательские установки. Пользовательская установка, выбранная ранее, не пострадает от этого изменения. Для возвращения к вашей пользовательской установке просто выберите ее вновь в списке текущих установок.

[К началу]

## Выполнение установки Тип бумаги

В меню Основные установки выберите установку Тип бумаги, которая соответствует бумаге, заложенной в принтер. Найдите свою бумагу ниже и выберите соответствующую установку Тип бумаги, выделенную полужирным шрифтом.

Простая
Простая бумага, Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON

Толстая
Конверты, Этикетки, Толстая бумага

Прозрачная
Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

[К началу]

Предыдущая | Далее