Как сделать / Замена расходных материалов

# Коллектор использованного тонера

Подготовьте новый коллектор использованного тонера для замены, когда вам будет выдано соответствующее сообщение. Коллектор использованного тонера продается в составе комплектного набора фотобарабана, потому что его обычно заменяют в то время, когда заменяется блок формирования изображения. Однако коллектор использованного тонера продается и отдельно для индивидуальной замены.

### Предосторожности при обращении

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности перед заменой коллектора использованного тонера:

- Не используйте повторно отработавший тонер из коллектора использованного тонера.

- Храните коллектор использованного тонера в местах, не доступных для детей.

| Предупреждение:

| Не бросайте отработавший коллектор использованного тонера в огонь: он может взорваться и причинить вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

### Замена коллектора использованного тонера

Выполните следующую процедуру по замене коллектора использованного тонера:

| Откройте переднюю крышку.

| Отсоедините коллектор использованного тонера.

|  | Примечание:

|  | При обращении с коллектором использованного тонера постарайтесь не просыпать тонер.

| Отверните и удалите два круглых колпачка из середины отработавшего коллектора использованного тонера и наверните их на отверстия. (На рисунке показана операция с одним колпачком).

| Удалите квадратный колпачок и заглушите им квадратное отверстие, как показано ниже.

| Выньте новый коллектор использованного тонера из упаковки.

| Прикрепите новый коллектор использованного тонера, посадив его надежно на место.

| Закройте переднюю крышку.

[К началу]

Предыдущая | Далее