Решение проблем

# Возвращение принтера к исходным установкам

### Сброс

При сбрасывании настройки принтер перестает печатать и очищает свой буфер от текущего задания, принятого через активный интерфейс. У вас может появиться желание сбросить настройку принтера при появлении проблемы с самим заданием печати и если принтер не может печатать нормально.

Для возвращения принтера к исходным установкам удерживайте нажатыми кнопки Alt и Reset до тех пор, пока на ЖКД-панели не появится: Сброс. Теперь ваш принтер возвращен к исходным установкам и готов принять новое задание печати.

### Сброс всего

При выполнении операции Сброс всего принтер перестает печатать, очищает свою память и восстанавливает все принтерные установки на их значения по умолчанию. Задания печати, принятые через все интерфейсы, стираются из буфера. Текущие установки и загруженные шрифты также стираются.

Для выполнения операции Сброс всего нажмите и удерживайте нажатыми кнопки Alt и Reset до тех пор, пока на ЖКД-панели не появится: Сброс всего.

Вы можете выполнить операцию Сброс всего, выключив принтер.

| Примечание:

| Сброс всего снимает все задания печати, полученные через все интерфейсы. Будьте внимательны, чтобы не прервать задание печати, посланное от другого совместного пользователя.

[К началу]

Предыдущая | Далее