Решение проблем

# Проблемы обращения с бумагой

Бумага не подается из правильного источника.
Причина | Что делать
Источник бумаги, вероятно, выбран неправильно. | Проверьте, правильно ли вы выбрали источник бумаги в своем программном приложении.
Очевидно нет бумаги в кассете или в МЦ-лотке. | Заложите бумагу.
Слишком много листов заложено в кассету или в МЦ-лоток. | Убедитесь в том, что вы не заложили слишком много листов бумаги. О максимальном количестве закладываемых листов в каждый источник бумаги см. Технические характеристики типов бумаги.
Если бумага не подается из дополнительных кассеты на 250 листов A3W, кассетного блока на 500 листов или вместительного блока для бумаги, то, вероятно, соответствующее дополнительное устройство установлено неправильно. | Об указаниях по установке дополнительных источников бумаги см. Установка кассеты на 250 листов A3W, Установка кассетного блока на 500 листов или Установка вместительного блока для бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Далее