Информация о продукте / Технические характеристики

# Бумага

> Доступные типы бумаги
> Технические характеристики типов бумаги
> Скорость печати

Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги печатью на своем принтере.

## Доступные типы бумаги

Тип бумаги | Описание
Простая бумага | Бумага общего назначения для копировальных аппаратов (Допускается использование вторичной бумаги*)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без пластикового адресного окна (допускается, если оно рассчитано для печати на лазерных принтерах)
Этикетки | Лист подложки должен быть закрыт полностью, без зазоров между соседними этикетками
Толстая бумага | Плотностью от 106** до 220 г/м2
Бумага для лазерных принтеров | Бумага для цветных лазерных принтеров EPSON
Прозрачные пленки | Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON
Бумага с покрытием | Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON
Цветная бумага | Без покрытия
Фирменные бланки | Бумага и типографская краска фирменных бланков должны допускать печать на лазерных принтерах.

| * Вторичную бумагу можно применять только при нормальных температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, вызывает заклинивания подающего механизма и другие неполадки.

| ** Обычно толстая бумага имеет плотность в пределах от 105 до 220 г/м2 . Однако в этом руководстве допускается ее плотность от 106 до 220 г/м2 .

[К началу]

## Технические характеристики типов бумаги

### Простая бумага

Плотность: | От 64 до 105 г/м2 , или от 17 до 28 фунт
Размеры: | A3W (328 x 453 мм) A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм) A5 (148 x 210 мм) B4 (257 x 364 мм) B5 (182 x 257 мм) Letter (8,5 x 11 дюйм) Legal (8,5 x 14 дюйм) Half-Letter (5,5 x 8,5 дюйм) International B5 (176 x 250 мм) Government Letter (8,0 x 10,5 дюйм) Government Legal (8,5 x 13 дюйм) Executive (7,25 x 10,5 дюйм) Ledger (B) (11 x 17 дюйм) F4 (210 x 330 мм) Пользовательский (от 90 до 330,2 мм x 139,7 до 457,2 мм)
Источники подачи бумаги: | МЦ-лоток для всех размеров
| Стандартная нижняя кассета для A3, A4, B4, B5*, Letter, Legal Executive*, Ledger (B)
| Дополнительная кассета на 250 листов A3W для бумаги формата A3W
| Дополнительный кассетный блок на 500 листов / Дополнительный вместительный блок для бумаги форматов A3, A4, B4, B5*, Letter, Legal, Executive*, Ledger (B)
| *Поставляется не во все страны.

### Конверты

Размеры: | Monarch (3 7/8 x 7 1/2 дюйм) Commercial 10 (4 1/8 x 9 1/2 дюйм) DL (110 x 220 мм) C6 (114 x 162 мм)
Источник подачи бумаги: | Только МЦ-лоток

### Этикетки

Плотность: | 106 до 220 г/м2 , или 28 до 58,5 фунт
Размеры: | 90 до 330,2 мм x 139,7 до 457,2 мм
Источник подачи бумаги: | Только МЦ-лоток

### Толстая бумага

Плотность: | 106 до 220 г/м2 , или 28 до 58,5 фунт
Размеры: | 90 до 330,2 мм x 139,7 до 457,2 мм
Источник подачи бумаги: | Только МЦ-лоток

### Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON

Размеры: | A3W (328 x 453 мм) A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм) Letter (8,5 x 11 дюйм)
Источники подачи бумаги: | МЦ-лоток для всех размеров Стандартная нижняя кассета для форматов A4, A3, Letter Дополнительная кассета на 250 листов A3W для формата A3W Дополнительный кассетный блок на 500 листов для форматов A3, A4, Letter Дополнительный вместительный блок для форматов A3, A4, Letter

### Прозрачные пленки для цветных лазерных принтеров EPSON

Размеры: | A4 (210 x 297 мм) Letter (8,5 x 11 дюйм)
Источник подачи бумаги: | Только МЦ-лоток

### Бумага с покрытием для цветных лазерных принтеров EPSON

Размеры: | A4 (210 x 297 мм) A3 (297 x 420 мм)
Источник подачи бумаги: | Только МЦ-лоток (когда выбрано С покрытием или С покрытием (Оборот) в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера) МЦ-лоток, стандартная нижняя кассета, дополнительный кассетный блок на 500 листов и дополнительный вместительный блок (когда выбрано Простая в качестве установки параметра Тип бумаги в драйвере принтера)

### Область печати

4-мм минимальное поле со всех сторон

| Примечание:

| Область печати зависит от применяемого режима эмуляции.

[К началу]

## Скорость печати

Скорость печати выражается числом страниц в минуту (ppm - стр./мин).

### A4/Letter

Тип бумаги | Установка драйвера принтера | Тип печати | Источник бумаги | Скорость печати
Простая бумага | Простая | Цветная | Нормальная | - | 6,0 стр./мин
Двусторонняя | - | 6,0 стр./мин
Только черно-белая | Нормальная | Стандартная кассета | 26,1 стр./мин
Дополнительная кассета | 24,8 стр./мин
Двусторонняя | Стандартная кассета | 20,2 стр./мин
Дополнительная кассета | 19,8 стр./мин
Бумага с покрытием | Простая | Цветная | Нормальная | - | 6,0 стр./мин
Двусторонняя | - | 6.0 стр./мин
Только черно-белая | Нормальная | Стандартная кассета | 26,1 стр./мин
Дополнительная кассета | 24,8 стр./мин
Двусторонняя | Стандартная кассета | 20,2 стр./мин
Дополнительная кассета | 19,8 стр./мин
С покрытием | Цветная | Только МЦ-лоток | 2,7 стр./мин
Только черно-белая | Только МЦ-лоток | 4,0 стр./мин

Тип бумаги | Скорость непрерывной печати
Толстая бумага | Цветная печать: 2,7 стр./мин
Только черно-белая печать : 4,0 стр./мин
Прозрачные пленки | Цветная печать : 2,2 стр./мин
Только черно-белая печать : 4,0 стр./мин

### B4, A3, Legal, Ledger (B)

Тип бумаги | Установка драйвера принтера | Тип печати | Источник бумаги | Скорость печати
Простая бумага | Простая | Цветная | Нормальная | - | 3,0 стр./мин
Двусторонняя | - | 3,0 стр./мин
Только черно-белая | Нормальная | Стандартная кассета | 13,8 стр./мин
Дополнительная кассета | 13,5 стр./мин
Двусторонняя | Стандартная кассета | 11,0 стр./мин
Дополнительная кассета | 108 стр./мин
Бумага с покрытием | Простая | Цветная | - | - | 3,0 стр./мин
Только черно-белая | - | - | 2,0 стр./мин
С покрытием | Цветная | - | - | 1,3 стр./мин
Только черно-белая | - | - | 2,0 стр./мин

Тип бумаги | Скорость непрерывной печати
Толстая бумага | Цветная печать : 1,3 стр./мин
Только черно-белая печать : 2,0 стр./мин

[К началу]

Предыдущая | Далее