Как сделать / Замена расходных материалов

# Сообщения о замене

Когда вы увидите следующие сообщения на ЖКД-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, замените соответствующие расходные материалы. После такого сообщения вы сможете продолжать печатать короткое время, однако фирма EPSON рекомендует замену на раннем этапе, чтобы сохранить высокое качество печати и продлить срок службы вашего принтера.

Сообщение панели управления | Сообщение EPSON Status Monitor 3 | Описание
XXXX* Toner Low (Мало тонера) | Больше нет тонера X (или X). | Осталось малое количество тонера в тонерном(ных) картридже(жах).
Worn Photoconductor (Изношен фотобарабан) | Приближается срок замены блока формирования изображения. | Блок формирования изображения близок к концу своего срока службы.
Waste T Box Nearfull (Коробка с отходами тонера почти полная) | Приближается срок замены коллектора использованного тонера. | Коллектор использованного тонера почти заполнен.

| * C, M, Y и/или K обозначают цвета тонера в заменяемых картриджах. Например, сообщение Y Toner Low означает, что в желтом тонерном картридже осталось мало тонера.

| Примечание:

| Если вы нажмете кнопку Continue , сообщение на ЖКД-панели пропадает.

Если вы продолжите пользоваться принтером без замены расходных материалов, а расходный продукт достигнет конца своего срока службы, принтер прекратит печать и отобразит на ЖКД-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 следующие сообщения. В этом случае принтер не возобновит печать, пока вы не замените расходные материалы.

Сообщение панели управления | Сообщение EPSON Status Monitor 3 | Описание
XXXX* Toner Out (Нет тонера) | Израсходован тонер X (и X). | Тонерный картридж пустой.
Replace Photocondctr (Замените фотобарабан) | Закончен срок службы блока формирования изображения. | Блок формирования изображения достиг конца своего срока службы.
Replace Waste T Box (Замените коробку с отходами тонера) | Коллектор использованного тонера полный. | Коллектор использованного тонера почти заполнен тонером.

| * C, M, Y и/или K обозначают цвета тонера в заменяемых картриджах. Например, сообщение Y Toner Out означает, что вам следует заменить желтый тонерный картридж.

| Примечание:

| Сообщения появляются по каждому расходному материалу по одному за один раз. После замены какого-то расходного материала проверьте ЖКД-панель, нет ли на ней сообщения о замене других расходных продуктов.

[К началу]

Предыдущая | Далее