Решение проблем

# Неполадки в памяти

> На ЖК-панели появляется сообщение: Collate was disabled (Подбор отключен)
> На ЖК-панели появляется сообщение: Duplex Men Overflow (Переполнение памяти двусторонней печати)
> На ЖК-панели появляется сообщение: Image Optimum (Оптимальное изображение)
> На ЖК-панели появляется сообщение: Mem Overflow (Переполнение памяти)
> На ЖК-панели появляется сообщение: Need Memory (Требуется память)
> На ЖК-панели появляется сообщение: Print Overrun (Обгон печати)

## На ЖК-панели появляется сообщение: Collate was disabled (Подбор отключен)

Причина | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью, чтобы разобрать по копиям задание печати. Напечатана только одна копия. | Расширьте память принтера. См. Модуль памяти о подробностях.

[К началу]

## На ЖК-панели появляется сообщение: Duplex Men Overflow (Переполнение памяти двусторонней печати)

Причина | Что делать
Нет достаточной памяти для двусторонней печати. Принтер печатает только на верхней стороне листов и выводит бумагу. | Если Автопродолжение выключено в меню Настройка, нажмите кнопку Пуск/Стоп .Если Автопродолжение включено в меню Настройка, то ошибка будет автоматически исправлена через некоторое время.

[К началу]

## На ЖК-панели появляется сообщение: Image Optimum (Оптимальное изображение)

Причина | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью, чтобы напечатать страницу с заданным качеством печати. | Принтер автоматически понижает качество печати, поэтому он может продолжать печатать. Если качество отпечатка неудовлетворительное, попробуйте упростить страницу, ограничивая количество графического материала или уменьшая число и размер (кегль) шрифтов. Понизьте установку разрешения до 300 dpi.

[К началу]

## На ЖК-панели появляется сообщение: Mem Overflow (Переполнение памяти)

Причина | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью, чтобы выполните текущее задание. | Чтобы исправить ошибку, нажмите кнопку Пуск/Стоп на панели управления.

[К началу]

## На ЖК-панели появляется сообщение: Need Memory (Требуется память)

Причина | Что делать
Принтер не обладает достаточной памятью, чтобы выполните текущее задание. | Чтобы исправить ошибку, нажмите кнопку Пуск/Стоп на панели управления.
Вам может потребоваться увеличить объем памяти принтера. | О дополнительной информации по расширению памяти см. Модуль памяти.

[К началу]

## На ЖК-панели появляется сообщение: Print Overrun (Обгон печати)

Причина | Что делать
Время, требуемое для обработки данных печати, превышает скорость печатающего механизма, потому что текущая страница слишком сложная. | Чтобы исправить ошибку, нажмите кнопку Пуск/Стоп, для возобновления печати. Если это сообщение появится снова, включите функцию Защита страницы в меню Настройка.Если вы продолжаете получать это сообщение, когда печатаете конкретную страницу, попытайтесь упростить эту страницу, ограничивая количество графического материала или уменьшая число и размер (кегль) шрифтов.
Вам может потребоваться увеличить объем памяти принтера, чтобы избежать периодического появления этой ошибки. | О дополнительной информации по расширению памяти см. Модуль памяти.

[К началу]

Предыдущая | Далее