Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Установка драйвера принтера с компакт-диска

В этом разделе описано, как устанавливать драйвер принтера на компьютерах-клиентах при настройке сетевой системы при следующих условиях:

- Дополнительные драйверы не установлены на принтерном сервере в Windows 2000/XP/NT 4.0.

- Операционной системой принтерного сервера служит Windows Me/98/95, а ОС клиента является Windows 2000/XP/NT 4.0.

Иллюстрации экранов на последующих страницах могут различаться в зависимости от версии операционной системы Windows.

| Примечание:

| При установке драйвера принтера на компьютерах-клиентах в Windows 2000/XP/NT 4.0 вы должны войти в Windows 2000/XP/NT 4.0 через Администратора.

| Когда дополнительные драйверы установлены или когда компьютеры сервера и клиентов используют одну и ту же операционную систему, вам не нужно устанавливать драйверы принтера с компакт-диска.

| Откройте доступ к общему принтеру и на экране может появиться подсказка. Щелкните OK, а затем выполняйте указания с экрана, чтобы установить драйверы принтера с компакт-диска.

| Вставьте компакт-диск, затем введите соответствующие имена дисковода и папки, в которой находится драйвер принтера для клиентов, затем щелкните OK.

> При установке драйверов в Windows 2000/XP может появиться сообщение "Цифровая подпись не найдена.". Щелкните Да (в Windows 2000) или Продолжать как-нибудь (в Windows XP) и продолжайте инсталляцию.

> Имя папки может отличаться в зависимости от применяемой ОС.

ОС клиента | Имя папки
Windows Me/98/95 | \<Язык>\WIN9X
Windows 2000/XP | \<Язык>\WIN2000
Windows NT 4.0 | \<Язык>\WINNT40

| Выберите имя принтера, затем щелкните OK. После этого выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее