Как сделать / Замена расходных продуктов

# Сообщения о замене

Когда вы увидите следующие сообщения на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3, замените соответствующие расходные продукты. После такого сообщения вы сможете продолжать печатать короткое время, однако фирма EPSON рекомендует замену на раннем этапе, чтобы сохранить высокое качество печати и продлить срок службы вашего принтера.

Сообщение панели управления | Описание
XXXX* Мало тонера | Осталось малое количество тонера в тонерном(ных) картридже(жах).
Изношен фотокондуктор | Приближается срок замены блока формирования изображения.
Коллектор почти полный | Коллектор почти целиком заполнен отработавшим тонером.

| * C, M, Y и/или K обозначают цвета тонера в заменяемых картриджах. Например, сообщение Мало тонера Y означает, что в желтом тонерном картридже осталось мало тонера.

| Примечание:

| Если вы нажмете кнопку Пуск , сообщение на ЖК-панели пропадает.

Если вы продолжите пользоваться принтером без замены расходных продуктов, а расходный продукт достигнет конца своего срока службы, принтер прекратит печать и отобразит на ЖК-панели или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 следующие сообщения. В этом случае принтер не возобновит печать, пока вы не замените расходные продукты.

Сообщение панели управления | Описание
XXXX* Нет тонера | Тонерный картридж пустой.
Замените фотокондуктор | Блок формирования изображения достиг конца своего срока службы.
Замените коллектор | Коллектор заполнен отработавшим тонером.

| * C, M, Y, и/или K обозначают цвета тонера в заменяемых картриджах. Например, сообщение Нет тонера Y означает, что вам следует заменить желтый тонерный картридж.

| Примечание:

| Сообщения появляются по каждому расходному продукту по одному за один раз. После замены какого-то расходного продукта проверьте ЖК-панель, нет ли на ней сообщения о замене других расходных продуктов.

[К началу]

Предыдущая | Далее