Информация о продукте

# Дополнительная оснастка и расходные материалы

> Дополнительная оснастка
> Расходные материалы

Для приобретения дополнительной оснастки и расходных материалов обратитесь к своему дилеру или к представителю Службы технической поддержки пользователя в вашем регионе.

## Дополнительная оснастка

#### Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (C12C813791)

Это устройство увеличивает количество загружаемой бумаги (до 500 листов формата А4). Подробнее см. Нижняя кассета на 500 листов формата A4.

#### Верхнелицевой лоток (C12C813801)

Верхнелицевой лоток рекомендуется использовать при печати на более плотных, чем обычная бумага, носителях, например толстая бумага, этикетки и прозрачные пленки. Подробнее см. Верхнелицевой лоток.

#### Модуль памяти

Объем оперативной памяти принтера 8 Мбайт, но он может быть увеличен до 136 Мбайт. Подробнее см. Модуль памяти.

| Примечание:

| Убедитесь в том, что модуль DIMM, который вы устанавливаете на ваш принтер, совместим с продукцией EPSON. Свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели принтер, или с представителем сервисного центра EPSON для получения более подробной информации.

#### Модуль ПЗУ (C12C832461)

Adobe® PostScript® 3™ Комплект (C12C832461) Модуль ПЗУ - это дополнительное устройство, преобразующее язык PostScript в систему команд принтера. Подробнее см. Модуль ПЗУ.

#### Интерфейсная карта

Дополнительная интерфейсная карта, позволяющая вам использвоать принтер EPL-5900 в локальной сети, подключать его к компьютерам типа Macintosh и РС и к другим интерфейсам. Подробнее см. Интерфейсная карта.

[К началу]

## Расходные материалы

#### Тонерный картридж (S050087)

Картридж содержит тонер, который образует изображение на бумаге. Принтер поставляется с уже установленным тонерным картриджем. Ресурс стандартного картриджа, поступающего в продажу, рассчитан примерно на 6000 отпечатанных страниц. (Тонерным картриджем из комплекта поставки принтера можно напечатать до 3000 страниц. Установленный картридж в продажу не поступает.)

#### Блок формирования изображения (S051055)

Блок формирования изображения содержит светочувствительный барабан, который фиксирует тонерный порошок на бумаге. Принтер поставляется с уже установленным блоком формирования изображения. Замена блока потребуется примерно через 20 000 отпечатанных страниц.

[К началу]

Предыдущая | Далее