Информация об изделии / Технические характеристики

# Бумага

> Типы бумаги
> Спецификации
> Область печати

## Типы бумаги

В этом разделе объясняется, какую бумагу вы можете использовать для печати на вашем принтере. Используйте только бумагу, описанную здесь.

| Примечание:

Принтер чрезвычайно чувствителен к влажности. Обязательно убедитесь, что в источник бумаги не попала влага.

### Основная бумага

Вы можете использовать следующую бумагу:

Тип бумаги | Описание
Обычная бумага | Допускается применение вторично переработанной бумаги* Плотность: от 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 lb)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров) Плотность: от 70 до 105 г/м2 (от 23 до 28 lb)
Этикетки | Лист подложки должен быть закрыт полностью, без пробелов между соседними этикетками**
Толстая бумага | Плотность: от 90 до 163 г/м2 (от 24 до 43 lb)
Прозрачные пленки | Могут быть использованы прозрачные пленки для монохромных лазерных принтеров или копиров.
Цветная бумага | Без покрытия
Специальные бланки | Бумага и краска специальных бланков должны быть предназначены для печати на лазерных принтерах. Бумага с отпечатками на лазерном, струйном или каком-либо другом принтере не может быть использована.

| * Вторично переработанную бумагу рекомендуется применять только при нормальной температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, может застревать в подающем механизме и вызывать другие неполадки.

| ** Пробелы между этикетками могут вызвать отклеивание этикеток внутри принтера и стать причиной его повреждений.

| Примечание:

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги, гарантируя получение отпечатков высокого качества. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

Вы можете использовать специальные бланки для печати на вашем принтере в том случае, если бумага и краска специальных бланков специально предназначена для печати на лазерных принтерах.

### Бумага запрещенная к использованию

Вы не можете использовать следующие типы бумаги для печати на вашем принтере. Это может привести к повреждению принтера, замятию бумаги или существенному понижению качества печати.

- Носители, предназначенные для других цветных лазерных принтеров, монохромных лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, монохромных копировальных аппаратов или струйных принтеров

- Бумага, на которой уже производилась печать на цветных лазерных принтерах, монохромных лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, монохромных копировальных аппаратах, струйных принтерах или термопринтерах

- Копировальная бумага, бумага чувствительная к теплу и давлению, кислотная бумага или бумага, предназначенная для печати термочувствительными чернилами (около 200°C)

- Этикетки, которые легко отклеиваются или этикетки не закрывающие полностью лист подложки

- Бумага с покрытием или бумага со специальным цветным покрытием

- Перфорированная бумага или бумага, имеющая отверстия переплета

- Бумага, на которой имеется клей, скрепленная степлером, скрепками или скотчем

- Бумага, имеющая статический заряд электричества

- Сырая или влажная бумага

- Бумага неоднородной толщины

- Очень толстая или очень тонкая бумага

- Слишком гладкая или слишком грубая бумага

- Бумага, имеющая различные по качеству стороны

- Мятая, скрученная, волнистая или рваная бумага

- Бумага неправильной формы или бумага, имеющая неправильные углы

[К началу]

## Спецификации

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги, гарантируя получение отпечатков высокого качества. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

Доступные типы бумаги: | Простая бумага, вторично переработанная бумага, этикетки, конверты, прозрачные пленки, цветная бумага, толстая бумага, специальные бланки

| Примечание:

Вторично переработанную бумагу рекомендуется применять только при нормальной температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, может застревать в подающем механизме и вызывать другие неполадки.

Плотность: |
Простая бумага: | от 60 до 90 г/м2, от 16 до 24 lb*
Толстая бумага: | от 90 до 163 г/м2, от 24 до 43 lb
| * lb: Вес пачки (lb/500 листов/17 дюймов x 22 дюймов)
Размер: |
Бумага: | A4 (210 x 297 мм, 8.3 x 11.7 дюймов) A5 (148 x 210 мм, 5.8 x 8.3 дюймов) B5 (182 x 257 мм, 7.2 x 10.1 дюймов) Letter (216 x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов) Half-Letter (140 x 216 мм, 5.5 x 8.5 дюймов) Legal (216 x 356 мм, 8.5 x 14 дюймов) Government Letter (203 x 267 мм, 8.0 x 10.5 дюймов) Government Legal (216 x 330 мм, 8.5 x 13 дюймов) F4 (210 x 330 мм, 8.3 x 13 дюймов) Executive (184 x 267 мм, 7.25 x 10.5 дюймов) ISO B5 (176 x 250 мм, 7 x 9.8 дюймов) Пользовательский (от 76 до 216 мм x 127 до 356 мм, от 3.0 до 8.5 дюймов x 5.0 до 14.0 дюймов)
Конверты: | Monarch (98 x 191 мм, 3 7/8 x 7 1/2 дюймов) Commercial 10 (105 x 241 мм, 4 1/8 x 9 1/2 дюймов) DL (110 x 220 мм, 4.3 x 8.7 дюймов) C5 (162 x 229 мм, 6.4 x 9.0 дюймов) C6 (114 x 162 мм, 4.5 x 6.4 дюймов) ISO B5 (176 x 250 мм, 7 x 9.8 дюймов)

| Предостережение:

Загружайте бумагу только перечисленных выше размеров.

[К началу]

## Область печати

EPL-6200: | Минимальное поле со всех сторон 4 мм
EPL-6200L: | Минимальное поле со всех сторон 5 мм

[К началу]

Следующая