О вашем принтере

# Возможности принтера

> Adobe PostScript 3 (только для EPL-6200)
> Технология повышения разрешающей способности и технология Enhanced MicroGray (только для EPL-6200)
> Режим экономии тонера
> Двусторонняя печать (только для EPL-6200)
> Печать в размер листа
> Печать нескольких страниц на листе
> Печать водяных знаков
> Печать макета (только для EPL-6200)
> Высококачественная печать

## Adobe PostScript 3 (только для EPL-6200)

Поддержка Adobe PostScript 3 позволяет вашему принтеру печатать PostScript документы. Поддерживается сто тридцать шесть шрифтов из 17 семейств шрифтов. Функции IES (Intelligent Emulation Switch) и SPL (Shared Printer Language) позволяют вашему принтеру переключать режимы PostScript и другие режимы эмуляции после того как данные получены принтером.

[К началу]

## Технология повышения разрешающей способности и технология Enhanced MicroGray (только для EPL-6200)

Технология повышения разрешающей способности (RITech) - это оригинальная разработка фирмы EPSON, которая позволяет увеличить разрешение, для улучшения внешнего вида текста и графики. Технология Enhanced MicroGray улучшает качество растровых полутонов при печати графических материалов. При работе с драйвером, приложенным к принтеру, технологии RITech и Enhanced MicroGray повышают разрешающую способность принтера 600 dpi (точек на дюйм).

[К началу]

## Режим экономии тонера

Для снижения количества тонера, используемого при печати документов, вы можете печатать в черновом режиме, используя режим Toner Save (Экономия тонера).

[К началу]

## Двусторонняя печать (только для EPL-6200)

Дополнительный блок двусторонней печати позволяет вам печатать с двух сторон листа. Вы можете создавать двусторонние документы профессионального качества. Используйте эту функцию при любой печати для снижения себестоимости печати.

Как член Международной организации ENERGY STAR®, фирма EPSON рекомендует использовать функцию двусторонней печати. Смотрите соглашение ENERGY STAR® для получения дополнительной информации о программе ENERGY STAR®.

[К началу]

## Печать в размер листа

Позволяет автоматически увеличивать или уменьшать размер вашего документа, чтобы подогнать его под размер выбранной вами бумаги.

[К началу]

## Печать нескольких страниц на листе

Используя настройки макета страницы, вы можете печатать по две или по четыре страницы на одном листе бумаги и задавать очередность их печати, автоматически изменяя размер каждой страницы в заданный размер листа. Вы также можете включить печать рамки вокруг страниц документов.

[К началу]

## Печать водяных знаков

С помощью этой функции, вы можете печатать водяные знаки, выбирая их из списка доступных водяных знаков, а также можете создавать свой пользовательский водяной знак с помощью текстового или растрового файла.

[К началу]

## Печать макета (только для EPL-6200)

Позволяет подготовить вам стандартную форму или шаблон, которые вы можете использовать при печати ваших документов. Данная функция может быть использована для создания корпоративных документов, приглашений, заказов и т.д.

[К началу]

## Высококачественная печать

При использовании стандартного драйвера, принтер EPL-6200 способен печатать документы с разрешением 1200 dpi со скоростью 10 страницы в минуту, в то время как принтер EPL-6200L способен печатать документы формата А4 с разрешением 600 dpi со скоростью 20 страницы в минуту. Вы оцените профессиональное качество печати вашего принтера и его скорость обработки документов.

| Примечание:

При печати на принтере EPL-6200 с разрешением 1200 dpi, может произойти ошибка, вызванная переполнением буфера данными, если принтер имеет стандартный объем памяти, поскольку печать с разрешением 1200 dpi требует большого объема памяти. Чтобы избежать этой ошибки при печати с разрешением 1200 dpi, увеличьте объем памяти принтера. Стандартный объем памяти принтера равен 16 MB. При печати с разрешением 1200 dpi в режиме PostScript, рекомендуется увеличить объем памяти до 32 MB.

[К началу]

Предыдущая