Работа с бумагой

# Загрузка бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (только для EPL-6200)
> Слот ручной подачи (только для EPL-6200)
> Загрузка бумаги пользовательского размера

В этом разделе описано, как загружать бумагу в стандартные и дополнительные источники бумаги доступные для вашего принтера.

При выборе бумаги помните следующее:

- Бумага должна быть высокого качества, относительно гладкая и иметь плотность от 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 lb).

- Принтер чрезвычайно чувствителен к влажности. Убедитесь, что бумага хранится в сухой помещении.

- Использование цветной бумаги приемлемо, но избегайте использования бумаги с покрытием.

- Вы можете использовать для печати фирменные бланки при условии, что они предназначены для печати на лазерных принтеров.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

МЦ-лоток является стандартным источником бумаги для моделей EPL-6200 и EPL-6200L.

### EPL-6200

Вы можете загрузить до 250 листов простой бумаги в МЦ-лоток принтера EPL-6200.

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток):

| Снимите крышку с лотка, затем сдвиньте боковую направляющую в зависимости от ширины используемой бумаги, как показано ниже.

|  | Примечание:

Слегка приподнимите направляющую, чтобы переместить ее.

| Проверьте, чтобы края листов бумаги в пачке не слиплись. Постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги, после чего загрузите бумагу в МЦ-лоток печатной стороной вверх. Затем отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги.

|  | Примечание:

Убедитесь, что загрузили бумагу в МЦ-лоток до упора.

Убедитесь, что количество загруженной бумаги не превышает уровень, помеченный специальной меткой.

| Установите на место крышку МЦ-лотка.

| Откройте выходной лоток.

| Примечание:

Перед печатью проверьте, чтобы установка Paper Size (Размер бумаги) в драйвере принтера соответствовала размеру загружаемой вами бумаги.

При желании печатать на бумаге плотностью свыше 90 г/м2 (24 lb) или на специальных носителях (например, на конвертах, этикетках, прозрачных пленках или толстой бумаге), ознакомьтесь с разделом Печать на специальных носителях.

### EPL-6200L

Вы можете загрузить до 150 листов простой бумаги в МЦ-лоток принтера EPL-6200L.

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в МЦ-лоток (Многоцелевой лоток):

| Откройте МЦ-лоток (Многоцелевой лоток).

| Сдвиньте боковые направляющие в зависимости от ширины используемой бумаги.

|  | Примечание:

Слегка приподнимите направляющую, чтобы переместить ее.

| Проверьте, чтобы края листов бумаги в пачке не слиплись. Постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги, после чего загрузите бумагу в МЦ-лоток печатной стороной вверх. Затем отрегулируйте положение направляющих на ширину стопки бумаги.

|  | Примечание:

Убедитесь, что загрузили бумагу в МЦ-лоток до упора.

Убедитесь, что количество загруженной бумаги не превышает уровень, помеченный специальной меткой.

| Откройте выходной лоток.

| Примечание:

Перед печатью проверьте, чтобы установка Paper Size (Размер бумаги) в драйвере принтера соответствовала размеру загружаемой вами бумаги.

При желании печатать на бумаге плотностью свыше 90 г/м2 (24 lb) или на специальных носителях (например, на конвертах, этикетках, прозрачных пленках или толстой бумаге), ознакомьтесь с разделом Печать на специальных носителях.

[К началу]

## Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (только для EPL-6200)

Вы можете загрузить до 500 листов простой бумаги в нижнюю кассету на 500 листов формата A4.

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в нижнюю кассету на 500 листов формата A4:

| Вытяните кассету из принтера до упора.

| Снимите крышку лотка.

| Нажмите на нижнюю пластину до тех пор, пока не раздастся щелчок.

| Проверьте, чтобы края листов бумаги в пачке не слиплись. Постучите краями о твердую поверхность для выравнивания кромок бумаги. Затем загрузите кассету в лоток.

|  | Примечание:

Убедитесь, что количество загруженной бумаги не превышает уровень, помеченный специальной меткой.

Загружайте фирменные бланки печатной стороной сверху и с заголовком, обращенным вверх.

| Установите на место крышку лотка.

| Вставьте загруженный лоток бумаги обратно в принтер.

| Откройте выходной лоток.

| Примечание:

Перед печатью проверьте, чтобы установка Paper Size (Размер бумаги) в драйвере принтера соответствовала размеру загружаемой вами бумаги.

При желании печатать на бумаге плотностью свыше 90 г/м2 (24 lb) или на специальных носителях (например, на конвертах, этикетках, прозрачных пленках или толстой бумаге), ознакомьтесь с разделом Печать на специальных носителях.

[К началу]

## Слот ручной подачи (только для EPL-6200)

Вы можете загружать бумагу размера от 76 до 216 x от 148 до 356 мм (от 3.0 до 8.5 x от 5.8 до 14.0 дюймов) в слот ручной подачи.

Для загрузки бумаги с помощью слота ручной подачи выполните следующие действия.

| Убедитесь, крышка МЦ-лотка установлена, затем отрегулируйте положение направляющих бумаги для беспрепятственной загрузки бумаги.

| До упора вставьте один лист бумаги над крышкой лотка печатной стороной вверх. Отрегулируйте положение направляющих бумаги, в зависимости от ширины загружаемой бумаги.

|  | Примечание:

Загружайте фирменные бланки печатной стороной сверху и с заголовком, обращенным к принтеру.

| Убедитесь, что установлен флажок Manual Feed (Ручная подача) в настройках драйвера принтера.

|  | Примечание:

Если вы печатаете из приложений DOS, включите опцию Manual Feed (Ручная подача) с помощью Remote Control Panel. Для получения дополнительной информации, смотрите раздел Кнопка Page Setup (Параметры страницы).

| Отправьте на принтер задание на печать. Индикаторы Error (Ошибка), Ready (Готов), и Paper (Бумага) на панели управления принтера начнут медленно мигать.

| Нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/Стоп) . Принтер загрузит бумагу через слот ручной подачи.

|  | Примечание:

Снимите флажок Manual Feed (Ручная подача) в настройках драйвера принтера перед использованием МЦ-лотка или нижней кассеты на 500 листов формата A4.

[К началу]

## Загрузка бумаги пользовательского размера

Вы можете загружать бумагу пользовательского размера от 76.2 x 127.0 мм (3.0 x 5.0 дюймов) до 216.0 x 355.6 мм (8.5 x 14.0 дюймов) с помощью МЦ-лотка.

Вы можете загружать бумагу пользовательского размера от 76.2 x 148.0 мм (3.0 x 5.8 дюйма) до 216.0 x 355.6 мм (8.5 x 14.0 дюймов) с помощью слота ручной подачи бумаги.

| Примечание:

При печати на бумаге пользовательского размера, убедитесь, что установлено значение Thick Wide (Толстая широкая) или Thick[W], Thick Narrow (Толстая узкая) или Thick[N], или Transparency (Прозрачная) для параметра Paper Type (Тип бумаги) в драйвере принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая