Работа с бумагой

# Источники бумаги

> МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)
> Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (только для EPL-6200)
> Слот ручной подачи (только для EPL-6200)

В этом разделе описаны источники подачи бумаги и типы бумаги, которые вы можете использовать.

## МЦ-лоток (Многоцелевой лоток)

Тип бумаги | Вместимость | Размер бумаги
Простая бумага | EPL-6200 До 250 листов плотностью 75 г/м2 (Плотность: от 60 до 90 г/м2, от 16 до 24 lb) EPL-6200L До 150 листов плотностью 75 г/м2 (Плотность: от 60 до 90 г/м2, от 16 до 24 lb) | A4, A5, B5, Letter (LT), Legal (LGL), F4, Half-Letter (HLT), Executive (EXE), ISO-B5 (IB5) Government Letter (GLT), Government Legal (GLG), Бумага пользовательского размера: 76.2 x 127.0 мм (3.0 x 5.0 дюймов) минимум 216.0 x 355.6 мм (8.5 x 14.0 дюймов) максимум
Фирменные бланки
Этикетки | До 10 листов (Плотность: от 90 дo 163 г/м2, от 24 дo 43 lb)
Толстая бумага
Прозрачные пленки | До 5 листов
Конверты | До 10 листов (Плотность: от 85 дo 105 г/м2, от 23 дo 28 lb) | Monarch (MON), Commercial 10 (C10), DL, C6, C5, ISO-B5 (IB5)

[К началу]

## Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (только для EPL-6200)

Дополнительная нижняя кассета на 500 листов формата A4 дает вам второй источник бумаги в дополнение к МЦ-лотку. Для получения информации о спецификациях дополнительной нижней кассеты на 500 листов формата A4, смотрите Нижняя кассета на 500 листов формата A4 (C12C802042) (только для EPL-6200).

[К началу]

## Слот ручной подачи (только для EPL-6200)

Слот ручной подачи позволяет загружать бумагу вручную по одному листу. Используйте слот ручной подачи при печати на специальных носителях, которые вы обычно не используете. Используя ручную подачу, вы можете избежать проблем застревания бумаги, возникающих при подаче из МЦ-лотка и при печати на специальных носителях. Это особенно удобно когда возникает необходимость напечатать один или несколько листов.

[К началу]

Следующая