Решение проблем / Решение проблем

# Проблемы с отпечатками

Некоторые или все отпечатки искажены или печатаются звездочками
Причина | Что делать
Интерфейсный кабель вставлен в разъем не до конца. | Проверьте подключение обоих концов кабеля к разъемам принтера и компьютера.
Возможно, вы используете неправильный интерфейсный кабель. | Если вы используете параллельный интерфейс, убедитесь в том, что применяемый вами интерфейсный кабель экранированный, с витыми парами проводов и длиной не более 1,8 метра. При использовании интерфейса USB, кабель должен отвечать стандарту Revision 1.1. Если принтер все еще печатает неправильно, обратитесь в службу поддержки пользователей.
Только для EPL-6200 Для параметра Image Optimum (Оптимизация изображения) установлено значение Auto (Авто) или On (Вкл.). | Если это так, в результате увеличения скорости печати могут печататься неверные шрифты. Выключите опцию Image Optimum (Оптимизация изображения) с помощью утилиты Remote Control Panel.
Неправильное расположение отпечатка на листе
Причина | Что делать
Длина страницы и поля установлены неправильно в вашем приложении. | Проверьте, правильно ли установлены длина страницы и поля в вашем приложении.
Графика печатается неправильно
Причина | Что делать
Вам следует увеличить объем памяти. | Печать графики требует большего объема памяти. Снизьте качество печати с помощью драйвера принтера. Если ваш принтер EPL-6200, вы можете увеличить объем памяти принтера. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Модуль памяти.
Страница не может быть напечатана (только для EPL-6200L)
Причина | Что делать
Недостаточно памяти для печати всех страниц. | Печать графики требует большего объема памяти. Для печати задания, убедитесь, что установлен флажок Avoid Insufficient Memory Error (Избежать ошибки переполнения памяти) как это описано в разделе Предотвращение ошибки переполнения памяти для Windows или Предотвращение ошибки переполнения памяти для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Следующая