Использование драйвера принтера / Для Windows

# Контролирование состояния принтера с помощью EPSON Status Monitor 3

> Об утилите EPSON Status Monitor 3
> Доступ к EPSON Status Monitor 3
> Получение информации о состоянии принтера
> Использование функции Управление заданием
> Настройка контролируемых принтеров
> Окно Предупреждение о состоянии
> Прекращение контроля
> Настройка контролируемых принтеров (только для EPL-6200)

## Об утилите EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 - это сервисная утилита, которая следит за вашим принтером и информирует вас о его текущем состоянии. Например, с помощью этой утилиты вы можете посмотреть количество оставшегося тонера или оставшийся ресурс фотокондуктора. Если при печати возникнет ошибка, утилита выдаст сообщение с описанием ошибки. Доступ к утилите EPSON Status Monitor 3 можно получить из драйвера принтера.

[К началу]

## Доступ к EPSON Status Monitor 3

Вы можете получить доступ к EPSON Status Monitor 3 из любого приложения или из операционной системы Windows.

- Окно утилиты EPSON Status Monitor 3 откроется автоматически при возникновении ошибки.

- Для доступа к EPSON Status Monitor 3 из приложения, выберите пункт Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) из меню File (Файл), нажмите Properties (Свойства) и затем откройте вкладку Utility (Сервис) , затем щелкните на значке EPSON Status Monitor 3 для запуска EPSON Status Monitor 3.

- Для доступа к EPSON Status Monitor 3 из Windows, нажмите кнопку Start (Пуск), откройте меню Settings (Настройка) и выберите пункт Printers (Принтеры). Затем, правой кнопкой мыши щелкните на значке EPL-6200/EPL-6200L Advanced и выберите пункт Properties (Свойства) (для Windows Me, 98 или 95), Printing Preferences (Настройка печати) (для Windows XP или 2000) или Document Defaults (Настройка печати) (для Windows NT 4.0).
  Затем откройте вкладку Utility (Сервис) и щелкните на значке EPSON Status Monitor 3 для запуска EPSON Status Monitor 3.

|  | Примечание:

Данный пример приведен для принтера EPL-6200. Пример для принтера EPL-6200L отличается незначительно.

|  | Примечание: (только для EPL-6200)

Не снимайте флажок Monitor the printing status (Контролировать состояние принтера). Если вы снимите этот флажок, окно предупреждения о состоянии не будет появляться при возникновении ошибок, и некоторые ошибки принтера не могут быть сняты.

[К началу]

## Получение информации о состоянии принтера

Вы можете контролировать состояние принтера и получать информацию о ресурсе расходных материалов, используя диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.

> EPL-6200

> EPL-6200L

1. | Значок/Сообщение: | Значок и сообщение отображают состояние принтера.
2. | Изображение принтера: | Изображение принтера в левом верхнем углу графически отображает состояние принтера.
3. | Текстовое поле: | Текстовое поле рядом с изображением принтера отображает текущее состояние принтера. При возникновении проблемы в нем выводится наиболее вероятное решение.
4. | Cancel Printing (Отмена печати) (только для EPL-6200L): | Нажатие этой кнопки отменяет текущее задание на печать.
5. | Close (Закрыть): | Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно.
6. | Paper (Бумага) (EPL-6200): | Показывает размер бумаги, тип бумаги и примерный остаток бумаги в источнике подачи бумаги. Информация о дополнительных кассетах будет отображаться на экране только в том случае, если на вашем принтере установлено подобное дополнительное устройство.
| Paper (Бумага) (EPL-6200L): | Показывает размер бумаги.
7. | Toner (Тонер): | Показывает остаток тонера. Значок тонера мигает, если порошка осталось мало.
8. | Photoconductor Unit (Фотокондуктор): | Показывает ресурс фотокондуктора.

[К началу]

## Использование функции Управление заданием

Вы можете получать информацию о заданиях печати в окне Job Information (Информация о заданиях) в диалоговом окне EPSON Status Monitor 3.

Для отображения окна Job Information (Информация о заданиях), установите флажок Show job information (Показывать информацию о заданиях) в диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры). (Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка контролируемых параметров .) Затем откройте вкладку Job Information (Информация о заданиях) в диалоговом окне EPSON Status Monitor 3.

1. | Status (Статус): | Waiting (Ожидание): Задание на печать ожидает своей очереди для печати. Printing (Печать): Печатается текущее задание. Completed (Закончено): Показывает, что задание напечатано. Canceled (Отменено): Показывает, что задание отменено.
2. | Job Name (Имя задания): | Показывает имена файлов с заданиями печати пользователя. Задания печати других пользователей отображаются как --------.
3. | Refresh (Обновить): | Нажмите на эту кнопку для обновления информации.
4. | Cancel Job (Отмена задания): | Выделите задание и нажмите на эту кнопку, чтобы отменить задание на печать.

#### Настройка уведомления об окончании печати

Когда установлен флажок Notify when printing completed (Уведомлять уведомления об окончании печати), может быть использована функция уведомления об окончании печати.

Для использования этой функции, выберите задание на печать из списка заданий на печать меню Job Information (Информация о задании) в диалоговом окне EPSON Status Monitor 3. Когда печать выбранного задания на печать будет завершена, откроется диалоговое окно Notify when printing completed (Уведомлять уведомления об окончании печати).

| Примечание:

Если вы отменили задание на печать, диалоговое окно Notify when printing completed (Уведомлять уведомления об окончании печати) не откроется.

[К началу]

## Настройка контролируемых параметров

Для выполнения дополнительных установок контроля нажмите кнопку Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) на вкладке Utility (Сервис) драйвера принтера. Откроется диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры).

> EPL-6200

> EPL-6200L

В этом диалоговом окне доступны следующие опции и кнопки:

1. | Select Notification (Выбор уведомления): | Окно выбора типов событий, о которых вы хотите получать уведомления.
| Примечание: (только для EPL-6200L)
Вы можете включить опцию Once a day (Один раз в день) для уведомлений о состоянии расходных материалов. Once a day (Один раз в день): Уведомление о состоянии расходных материалов появляется только один раз в день.
2. | Default (По умолчанию): | Восстанавливает установки по умолчанию.
3. | Select Shortcut Icon (Выбор значка на панели задач): | Установите флажок Shortcut Icon (Значок на панели задач) и выберите изображение значка. Значок появится в правой части панели задач. Как только значок появится на панели задач, вы можете дважды щелкнуть по нему и открыть диалоговое окно EPSON Status Monitor 3. Либо вы можете правой клавишей мыши щелкнуть по значку и выбрать пункт Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) или пункт EPSON EPL-6200 Advanced, чтобы открыть диалоговое окно EPSON Status Monitor 3.
4. | Allow monitoring of shared printers (Разрешить контролировать принтеры общего доступа): | Установите этот флажок для контролирования принтеров общего доступа. Также, этот флажок необходимо установить на сервере печати.
5. | More Settings (Дополнительно) (только для EPL-6200L): | Позволяет настраивать дополнительные параметры.
| Примечание:
Если вы изменили значения параметров, они будут изменены для всех принтеров, имеющих такой же пользовательский интерфейс.
6. | OK: | Сохраняет сделанные изменения.
7. | Cancel (Отмена): | Отменить сделанные изменения.
8. | Help (Справка): | Нажмите эту кнопку для открытия оперативной справочной системы.
9. | Show Job Information (Показывать информацию о задании) (только для EPL-6200) | Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы отображалась информация о задании на печать.
10. | Notify end of print job (Уведомлять уведомления об окончании печати) (только для EPL-6200) | Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы утилита EPSON Status Monitor 3 информировала вас об окончании печати.

#### More Settings (Дополнительно) (только для EPL-6200L)

Вы можете контролировать маршрутизаторы или использовать протокол SMB, чтобы контролировать принтеры общего доступа Windows.

| Примечание:

Этот пример приведен для Windows XP/2000.

1. | Use SMB for communication (Использовать для соединения SMB): | Вы можете осуществлять мониторинг с помощью Winsock 1.1 и SMB, если вы установили флажок Use SMB for communication (Использовать для соединения SMB). Если вы не установили этот флажок, вы можете осуществлять мониторинг только с помощью Winsock1.1.
2. | Monitor over routers (Мониторинг по маршрутизаторам): | В Windows XP/2000, вы можете контролировать принтеры общего доступа Windows по маршрутизаторам, если вы установили флажок Monitor over routers (Мониторинг по маршрутизаторам).

[К началу]

## Окно Предупреждение о состоянии

Окно Предупреждение о состоянии показывает, какая произошла ошибка, и предлагает вам возможное ее решение. Окно закрывается автоматически, как только проблема будет устранена.

Окно Предупреждение о состоянии открывается при возникновении ошибки. Это окно открывается при условии, что вы включили соответствующую опцию в диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры).

> EPL-6200

> EPL-6200L

При желании получить информацию о расходных материалах принтера нажмите кнопку Consumables (Расходные материалы). Если вы нажали эту кнопку, окно Предупреждение о состоянии не закроется даже после устранения проблемы. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку Close (Закрыть).

[К началу]

## Прекращение контроля

Вы можете прекратить контроль за состоянием печати, сняв флажок Monitor the Printing Status (Контроль за состоянием принтера) на вкладке Utility (Сервис) драйвера принтера (EPL-6200) или в диалоговом окне Extended Settings (Расширенная настройка) (EPL-6200L).

| Примечание:

Опция Monitor the Printing Status (Контроль за состоянием принтера) находится на вкладке Utility (Сервис) меню Document Defaults в Windows NT 4.0 или на вкладке Utility (Сервис) меню Printing Preference (Свойства) в Windows XP или 2000 (EPL-6200).

Вы можете выяснить текущее состояние принтера, нажав кнопку EPSON Status Monitor 3 на вкладке Utility (Сервис) драйвера принтера.

[К началу]

## Настройка контролируемых принтеров (только для EPL-6200)

Вы можете использовать утилиту Monitored Printers (Контролируемые принтеры), чтобы изменить тип принтеров, состояние которых будет контролировать EPSON Status Monitor 3. Эта утилита будет установлена при инсталляции EPSON Status Monitor 3. Как правило, вам нет необходимости изменять настройку.

| Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите пункт Programs (Программы), затем пункт EPSON Printers (Принтеры EPSON) и запустите утилиту Monitored printers (Контролируемые принтеры).

| Снимите флажки для тех принтеров, которые не будут контролироваться.

| Нажмите кнопку OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая