Информация об изделии |
| Как сделать |
| Решатель проблем |

# Дополнительные устройства и расходные материалы Нижняя кассета емкостью 500 листов Блок для бумаги большой емкости Блок двусторонней печати 5-лотковый многоцелевой блок 10-лотковый многоцелевой блок Картридж, формирующий изображение ## Дополнительная нижняя кассета емкостью 500 листов
Формат листов бумаги | A4, Letter, Government Letter, A3, Ledger, Legal, B4
Плотность бумаги | От 60 до 90 г/м2
Подача бумаги | Система автоматический подачи
Емкость кассеты | До 500 листов (75 г/м2)
Скорость подачи | Первый лист формата A4 или Letter - не более 11 секунд; последующие листы тех же форматов со скоростью 38 страниц в минуту
Типы бумаги | Простая бумага, как, например, для копировальных аппаратов, и вторичная бумага
Источник питания | Питание постоянным током при напряжении 5 в или 24 в, подаваемым от принтера
Габаритные размеры и вес
Высота | 127.5 мм.
Ширина | 535 мм.
Глубина | 544 мм. (
Вес | 7 кг
[К началу] ## Блок для бумаги большой емкости
Формат листов бумаги | A4 или Letter (в зависимости от страны покупки)
Плотность бумаги | От 60 до 90 г/м2
Подача бумаги | Система автоматической подачи
Емкость кассеты | До 2500 листов (75 г/м2)
Скорость подачи | Для первого листа формата A4 - не более 12 секунд; для последующих листов того же формата 37 страниц в минуту
Типы бумаги | Простая бумага, как, например, для копировального аппарата, и вторичная бумага
Источник питания | Питание постоянным током при напряжении 5 в и 24 в, подаваемым от принтера
Габаритные размеры и вес
Высота | 284 мм.
Ширина | 535 мм.
Глубина | 545 мм.
Вес | 17 кг
[К началу] ## Блок двусторонней печати
Формат листов бумаги | A3, A4, A5, B4
Плотность бумаги | От 60 до 90 г/м2
Скорость подачи | Не более 20,1 секунды для первого листа бумаги формата A4 или Letter; 16,9 страниц в минуту для последующих листов (из многоцелевого лотка в лоток для бумаги печатной стороной вниз)
Источник питания | Питание постоянным током при напряжении 5 в и 24 в, подаваемым от принтера
Габаритные размеры и вес
Высота | 255 мм.
Ширина | 55 мм.
Глубина | 415 мм.
Вес | 2 кг
[К началу] ## 5-лотковый многоцелевой блок
Формат листов бумаги
Ширина | От 86 до 297 мм.
Длина | От 140 до 432 мм.
Тип бумаги | Простая бумага, вторичная бумага (открытки, конверты, прозрачные пленки, этикетки, толстая бумага только для лотка 1)
Плотность бумаги | От 60 до 90 г/м2
Емкость выходного лотка
Лоток 1 | 250 листов
Лоток 2, Лоток 3, Лоток 4 | 50 листов
Лоток 5 | 100 листов
Всего | 500 Листов
Источник питания | Питание постоянным током при напряжении 5 в и 24 в, подаваемым от принтера
Габаритные размеры и вес
Высота | 356 мм.
Ширина | 481 мм.
Глубина | 543 мм.
Вес | 12.2 кг
| Примечание:
| Печать со смещением доступна только при выдаче в лоток 1.
[К началу] ## 10-лотковый многоцелевой блок
Формат листов бумаги
Ширина | От 86 до 297 мм.
Длина | От 140 до 432 мм.
Тип бумаги | Простая бумага, вторичная бумага (открытки, конверты, прозрачные пленки, этикетки, толстая бумага только для лотка 1)
Плотность бумаги | От 60 до 90 г/м2
Емкость выходного лотка
Лоток 1 ... Лоток 10 | 200 листов
Всего | 2000
Источник питания | Питание постоянным током при напряжении 5 в и 24 в, подаваемым от принтера
Габаритные размеры и вес
Высота | 863 мм.
Ширина | 480 мм.
Глубина | 512 мм.
Вес | 29.5 кг
[К началу] ## Картридж, формирующий изображение
Температура хранения | От 0 до 35°C
Относительная влажность воздуха при хранении | От 15 до 85%
Срок хранения | 18 месяцев со дня изготовления
Ресурс по печати | До 15,000 страниц при следующих условиях: бумага формата Letter или A4 при непрерывной печати с коэффициентом заполнения 5%
Число страниц, которые вы можете напечатать одним картриджем, формирующим изображение, изменяется и зависит от вида печати. Если вы печатаете всего по несколько страниц за один раз или печатаете очень плотный текст с коэффициентом заполнения более 5%, то ресурс картриджа уменьшится. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |