Как сделать |
| Информация обизделии |
| Решатель проблем |

# Доступные типы бумаги Вы можете использовать многие виды носителей, включая этикетки, конверты и прозрачные пленки для кодоскопов. Для получения дополнительной информации о специальной бумаге щелкните на соответствующем названии: Этикетки Конверты Цветная бумага Прозрачные пленки Тип бумаги, применяемой на вашем принтере, может повлиять на качество получаемых распечаток. Более гладкая бумага способствует получению более ровных и более резких распечаток. Для получения наилучших результатов храните запасы бумаги в ее оригинальной упаковке. Распечатка может быть повреждена влагой, абсорбированной в бумаге. Не храните бумагу во влажных помещениях.
| Примечание:
| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее производителем в любое время, фирма EPSON не может гарантировать качество печати на любой бумаге. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда испытывайте образцы бумаги.
### Этикетки Используйте только этикетки, предназначенные для печати на лазерном принтере или аппаратах для копирования на обычную бумагу. Для печати на этих материалах используйте многоцелевой лоток. Чтобы выступающий клей не соприкасался с деталями принтера, всегда используйте этикетки, которые полностью перекрывают лист основы, при этом между соседними этикетками, наклеенными на лист основы, не должно быть зазоров. Проверьте лист этикеток на вытекание клея, прижимая к нему сверху лист простой бумаги. Если бумага будет к нему прилипать, то такие этикетки использовать нельзя. ### Конверты Для печати на конвертах используйте многоцелевой лоток. Можн опечатать на конвертах слудющих форматов: Monarch (3 7/8 x 7 1/2 дюймов) Coмм.ercial 10 (4 1/8 x 9 1/2 дюймов) DL (110 мм. x 220 мм.) C5 (162 мм. x 229 мм.) International B5 (176 мм. x 250 мм.) Качество печати на конвертах может быть неоднородным, потому что различные участки конверта имеют различную толщину. Если печать слишком светлая, то отрегулируйте оптическую плотность с помощью драйвера принтера или панели управления.
| Примечание:
| Поскольку толщина конвертов и шероховатость их поверхности играют очень важную роль, испытывайте образцы конвертов на качество печати и безотказную проводку через принтер перед закупкой больших партий конвертов.
### Цветная бумага Вы можете использовать такую цветную бумагу, которая удовлетворяет требованиям плотности, изложенным в технических характеристиках. Однако, не следует пользоваться бумагой с нанесенным на нее прозрачным или цветным покрытием. ### Прозрачные пленки Вы можете печатать на диапозитивных прозрачных пленках и на самоклеящейся чертежной пленке, которые предназначены для лазерных принтеров и аппаратов копирования на обычную бумагу. Для подачи этих материалов в принтер пользуйтесь многоцелевым лотком. [К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |