Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Действия при специальной печати Загрузка бумаги нестандартных, или пользовательских форматов Печать по одному листу В этом разделе объясняется. как печатать на бумаге нестандартных, или пользовательских форматов и как печатать по одному листу за раз. ## Загрузка бумаги нестандартных, или пользовательских форматов В многоцелевой лоток можно загружать бумагу нестандартных размеров в диапазоне от 100 x 148 мм. до 297.4 x 431.8 мм. Перед тем, как начать печать на бумаге пользовательских размеров, вы должны в меню Basic Settings (Основные установки) драйвера принтера задать размер вашей бумаги. В окне Paper (Бумага) выберите Select User Defined Size (Выбрать размер, заданный пользователем), потом выберите Unit size (Единица измерения) и введите данные для Paper Width (Ширина бумаги) и Paper Height (Высота бумаги). Чтобы сохранить заданный вами размер бумаги, щелкните на OK. Чтобы задать эту установку с панели управления принтером, войдите в режим OneTouch mode 1 и установите размер бумаги на CTM (пользовательский). Более подробная информация приведена в разделе OneTouch mode 1
| Примечание:
| После задания пользовательского размера бумаги в драйвере принтера или в меню SelecType задайте размер бумаги для многоцелевого лотка с помощью меню SelecType. Указания приведены в разделе Меню Tray
[К началу] ## Печать по одному листу В режиме ручной подачи вы можете печатать по одному листу за раз. Этот режим удобен, когда вы хотите проверять качество печати после каждой напечатанной страницы. Для печати в режиме ручной подачи выполните приведенные ниже действия.
| Обратитесь к драйверу принтера.
| Примечание:
| Если вы еще не установили драйвер принтера, то установите его в соответствии с указаниями вашего администратора сети. Ваш администратор сети может воспользоваться информацией, приведенной в Руководстве администратора сети, которое находится на этом же CD-ROM.
| В меню Basic Settings (Основные установки) поставьте флажок в клетке Manual Feed (Ручная подача).
| В окне Paper (Бумага) прокрутите список размеров и щелкните на том размере, который соответствует бумаге, которую вы будете загружать в принтер.
| Вставьте лист или стопу бумаги правильного формата в нужный источник бумаги. Отрегулируйте положение направляющих бумаги в соответствии с ее форматом.
| Из вашего приложения пошлите задание на печать. На ЖК-дисплее появится сообщение Manual Feed (Русная подача) и выбранный формат бумаги.
| Чтобы выполнить печать, нажмите кнопку On Line (Неавтономный) на панели управления. Лист будет подан в принтер и выполнится печать.
| Если нужно напечатать еще одну страницу, то снова нажмите кнопку On Line (Неавтономный). Повторяйте этот шаг для каждой страницы, которую вы хотите напечатать.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |