Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Оптимизация качества печати Технология улучшения разрешения (RITech) Улучшенная технология MicroGray Регулировка плотности печати Ваш принтер позволяет распечатывать документы разными способами, обеспечивающими максимально возможное качество печати. Здесь рассказывается о двух возможностях, заложенных в принтере: разработанные EPSON Технология улучшения разрешения (RITech) и Улучшенная технология MicroGray (Enh. MG). Вы можете также повышать качество печати путем регулировки плотности печати. ## Технология улучшения разрешения (RITech - Resolution Improvement Technology) Технология улучшения разрешения (RITech) представляет собой разработанную EPSON оригинальную технологию печати, улучшающую вид напечатанных линий, текста и графики. Ваш принтер поставляется с включенным режимом RITech, поскольку эта установка обеспечивает печать текста и графики наивысшего качества почти во всех случаях. Однако, если вы печатаете большое количество данных с серым затенением или картинок, снятых с экрана, то надо выключить режим RITech. Для этого войдите в драйвер принтера и в меню Panel (Панель) сбросьте флажок RITech. Если вы печатаете из приложения или из операционной системы, которая не поддерживает драйвер принтера, то вы также можете изменить эту установку с панели управления принтера, для чего надо войти в режим OneTouch mode 2. Дополнительную информацию см. в разделе OneTouch mode 2 [К началу] ## Усовершенствованная технология MicroGray Enhanced MicroGray (Enh. MG - Усовершенствованная технология MicroGray) представляет собой новую технологию печати, разработанную фирмой EPSON специально для высококачественной печати фотографий и других изображений с большим количеством деталей.
Enh. MG выкл. | Enh. MG вкл.
Чтобы использовать функцию Улучшенной технологии MicroGray, в меню Graphics (Графика) драйвера принтера выберите Enh. MG. [К началу] ## Регулировка плотности печати Изменение плотности печати сказывается на печати всех текстов и графических изображений, поэтому старайтесь избегать ненужных изменений. При задании новых настроек проверяйте результаты путем печати нескольких страниц с различными вариациями текстов и графики. Если ваши распечатки окажутся слишком светлыми или слишком темными, то в меню Panel (Панель) драйвера принтера измените в нужную сторону настройку Density (Плотность). Если вы печатаете из приложения или из операционной системы, которая не поддерживает драйвер принтера, то вы также можете изменить эту установку с панели управления принтера в режиме SelecType. Более подробная информация приведена в разделе Настройки SelecType
| Примечание:
| Увеличение плотности печати повышает расход тонера. Если вы выберете более темную печать, то вам придется чаще менять картридж тонера.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |