Информация об изделии |
| Как сделать |
| Решатель проблем |

# Принтер Общие данные Окружающие условия Механические характеристики Электротехнические характеристики ## Общие данные
Метод печати | Развертка лазерного луча и сухое электрографическое копирование
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм (dpi)
Скорость печати:
Многоцелевой лоток | До 26 страниц в минуту на бумаге формата А4 в зависимости от шрифта, объема данных и источника бумаги
Нижняя кассета | До 27 страниц в минуту на бумаге формата А4 в зависимости от шрифта, объема данных и источника бумаги
Время печати первой страницы | Минимум 11.2 секунды на бумаге формата A4 или Letter
Время разогрева | Максимум 60 секунд при номинальном напряжении
Подача бумаги | Автоматическая или ручная
Выравнивание бумаги | По центру для всех размеров (форматов)
Закладка бумаги в лоток (бумага плотностью 75 г/м2) | До 250 листов в многоцелевой лоток и до 500 листов в нижнюю кассету
Тип бумаги
Многоцелевой лоток | Простая бумага, такая бумага для копирования и вторичная бумага, открытки, конверты, этикетки, прозрачные пленки, толстая бумага, фирменные бланки
Нижняя кассета | Простая бумага, как, например, бумага для копирования, и вторичная бумага
Выдача листов | Печатной стороной вниз
Предельная выдача (бумага плотностью 75 г/м2) | 500 листов в лоток для бумаги печатной стороной вниз
Встроенная эмуляция | Эмуляция HP LaserJet4 (режим LJ4) Эмуляция HP-GL/2 (режим GL2) Эмуляция принтера ESC/P 24-иглы (режим ESC/P 2) Эмуляция принтера ESC/P 9-игл (режим FX) Эмуляция IBM Proprinter (режим I239X)
Дополнительная эмуляция | Adobe PostScript 3
Встроенные шрифты | 45 масштабируемых шрифтов и один растровый шрифт (в режиме LJ4)
ОЗУ | 16 Мб, расширяемое до 256 Мб
[К началу] ## Окружающие условия
Температура воздуха | Рабочая: от 10 до 35°C При хранении: от 0 до 35°C
Относительная влажность воздуха | Рабочая: от 15 до 85% При хранении: от 15 до 85%
Высота над уровнем моря | Не выше 2,500 метров
[К началу] ## Механические характеристики
Размеры и вес
Высота | 428 мм.
Ширина | 535 мм.
Глубина | 559 мм.
Вес | Около 30 кг без картриджа, формирующего изображение
Срок службы | 5 лет или 600,000 листов, что раньше наступит
[К началу] ## Электротехнические характеристики
| Модель на 120 в | Модель на 230 в
Напряжение | От 108 в до 132 в | От 198 в до 264 в
Номинальная частота | От 50 Гц до 60 Гц
Рабочий ток | 11 A | 6 A
Птребляемая мощность | Не более 1050 вт | Не более 1050 вт
Потребляемая мощность* в режиме ожидания | Не более 45 вт
* Без дополнительного оборудования
| Примечание:
| Напряжение вашего принтера указано в табличке, прикрепленной на задней стороне корпуса принтера
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |