Как сделать |
| Информация об изделии |
| Решатель проблем |

# Транспортировка принтера Если вам нужно перевезти принтер в другое место, то тщательно упакуйте его, используя оригинальную коробку и упаковочные материалы и соблюдая следующие указания:
| Выключите принтер.
| Откройте крышку А и удалите картридж, формирующий изображения.
| Выньте вилку сетевого кабеля из электрической розетки, потом отсоедините от принтера все интерфейсные кабели.
| Удалите все установленные на принтере дополнительные устройства. См. раздел Обращение с дополнительными устройствами
| Установите на принтер все защитные материалы; потом упакуйте принтер в его оригинальную коробку.
| Предостережение:
| Не держите картридж, формирующий изображения длительное время на свету.
[К началу]
| Вверх |
| Основная страница |
| Справка |
| Предметный указатель |
| Поиск |
| Навигация |