Использование драйвера PostScript / Для Windows

# О драйвере PostScript

> Аппаратные требования
> Системные требования

Поддержка Adobe PostScript 3 позволяет вашему принтеру печатать PostScript документы. Поддерживается семнадцать масштабируемых шрифтов. Функции IES (Intelligent Emulation Switch) и SPL (Shared Printer Language) позволяют вашему принтеру переключать режимы PostScript и другие режимы эмуляции после того как данные получены принтером.

## Аппаратные требования

Для использования драйвера PostScript 3 ваш принтер должен удовлетворять следующим аппаратным требованиям.

- Ниже указаны требования к объему памяти при использовании драйвера PostScript 3. Если ваш принтер не удовлетворяет этим требованиям, установите дополнительные модули памяти.

Минимальный объем памяти | Рекомендуемый объем памяти
32 MB* (для простой печати с разрешением 600 dpi) | 48 MB или более

| * Печать может быть невозможна при недостаточном объеме памяти, в зависимости от печатаемого задания.

[К началу]

## Системные требования

Для использования драйвера PostScript 3 ваш компьютер должен удовлетворять следующим системным требованиям.

| Примечание:

Вы должны иметь не менее 8 MB свободного пространства на жестком диске компьютера для установки драйвера PostScript.

Для использования драйвера Adobe PostScript 3, на вашем компьютере должна быть запущена одна из следующих операционных систем:

> Microsoft Windows 98/95
> Microsoft Windows Millennium Edition
> Microsoft Windows NT 4.0
> Microsoft Windows 2000
> Microsoft Windows XP

[К началу]

Следующая