Информация об изделии / Технические характеристики

# Дополнительное оборудование и расходные материалы

> Универсальная кассета на 500 листов формата A3
> 4х-бункерный лоток
> Блок двусторонней печати
> Накопитель на жестком диске
> Модули памяти
> Картридж изображения

## Универсальная кассета на 500 листов формата A3

Номер продукта: | C12C813672*
Размер: | A3, A4, B4, B5, Letter, Legal, Government Letter, B(Ledger)
Плотность: | от 60 до 90 г/м2 (от 16 до 24 lb)
Подача бумаги: | Установлена одна кассета для бумаги Система автоматической подачи Вместимость кассеты до: 500 листов (75 г/м2) 550 листов (64 г/м2) (Максимальная высота: 57 мм)
Типы бумаги: | Простая бумага
Электропитание: | DC 5V и 24V от принтера
Габариты и вес: |
Высота: Ширина: Глубина: Вес: | 133 мм (5.2 дюймов) 512 мм (20.2 дюймов) 551 мм (21.7 дюймов) 9.2 кг (20.3 lb)

| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в директиве EC 89/336/EEC.

[К началу]

## 4х-бункерный лоток

Номер продукта: | C12C813692*
Количество листов в лотке: | 50 листов для каждого бункера
Размер: | Стандартный размер, либо размер, установленный пользователем (от 182 x 257 мм до 297 x 432 мм)
Типы бумаги: | Простая бумага
Габариты и вес: |
Высота: Ширина: Глубина: Вес: | 335 мм (13.2 дюймов) 513 мм (20.2 дюймов) 159 мм (6.3 дюймов) 5.5 кг (12.1 lb)

| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в директиве EC 89/336/EEC.

[К началу]

## Блок двусторонней печати

Номер продукта: | C12C813682*
Размер бумаги: | A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Half Letter, Government Letter, Government Legal, Executive, F4, B(Ledger)
Типы бумаги: | Обычная бумага
Вес и габариты: |
Высота: Ширина: Глубина: Вес: | 280 мм (11.0 дюймов) 100 мм (3.9 дюймов) 415 мм (16.3 дюймов) 2.0 кг (4.4 lb)

| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в директиве EC 89/336/EEC.

[К началу]

## Накопитель на жестком диске

Номер продукта: | C12C824061*
Объем: | 20 GB

| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в директиве EC 89/336/EEC.

[К началу]

## Модули памяти

Тип DRAM: | Synchronous Dynamic RAM Dual In-line memory module (Модуль синхронной динамической памяти, с двухсторонним линейным расположением контактов) (SDRAM DIMM)
Объем памяти: | 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB или 512 MB
CAS-задержка | CL = 2
Тип: | 168-штырьковый, 64-разрядный, 3.3 В, с поддержкой SPD* Совместимый со стандартом PC 100
Размеры: | В пределах 134 x 36 мм толщиной 10 мм Высота менее 40 мм

| * SPD (Serial Presence Detect) - чип в модуле памяти, содержащий информацию о размере, времени выборки и других характеристиках памяти, а также информацию производителя, которую может считывать материнская плата.

[Top]

## Картридж изображения

Номер продукта: | S051100*
Температура хранения: | от 0 до 35°C (от 32 до 95°F)
Влажность воздуха при хранении: | от 35 до 85% RH
Ресурс: (при печати страниц A4 формата, непрерывной печати, и 5% заполнении листа) | В среднем 15,000 страниц

| * Данный продукт удовлетворяет требованиям CE описанных в директиве EC 89/336/EEC.

Фактическое число страниц, которое вы можете напечатать с использованием одного картриджа изображения изменяется и зависит от вида печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая