Информация об изделии / Технические характеристики

# Бумага

> Типы бумаги
> Бумага, которую нельзя использовать
> Характеристики
> Область печати

Поскольку качество любого типа бумаги может быть изменено ее производителем, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные типы и сорта бумаги, гарантируя получение отпечатков высокого качества. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги на своем принтере.

## Типы бумаги

Тип бумаги | Описание
Обычная бумага | Обычная бумага для копировальных аппаратов (Допускается применение вторично переработанной бумаги*)
Конверты | Без наклеек и липкой ленты Без прозрачного пластикого адресного окна (кроме случаев, когда оно специально предназначено для лазерных принтеров) Плотность: от 70 до 105 г/м2
Этикетки | Лист подложки должен быть закрыт полностью, без пробелов между соседними этикетками
Толстая бумага | Плотность: от 90 до 163 г/м2
Прозрачные пленки | Могут быть использованы прозрачные пленки для монохромных лазерных принтеров или копиров.
Цветная бумага | Без покрытия
Специальные бланки | Бумага и краска специальных бланков должны быть предназначены для печати на лазерных принтерах

| * Вторично переработанную бумагу рекомендуется применять только при нормальной температуре и влажности воздуха. Плохая бумага снижает качество печати, может застревать в подающем механизме и вызывать другие неполадки.

[К началу]

## Бумага, которую нельзя использовать

Вы не можете использовать следующие типы бумаги для печати на вашем принтере. Это может привести к повреждению принтера, замятию бумаги или существенному понижению качества печати.

- Носители, предназначенные для других цветных лазерных принтеров, монохромных лазерных принтеров, цветных копировальных аппаратов, монохромных копировальных аппаратов или струйных принтеров

- Бумага, на которой уже производилась печать на цветных лазерных принтерах, монохромных лазерных принтерах, цветных копировальных аппаратах, монохромных копировальных аппаратах, струйных принтерах или термопринтерах

- Копировальная бумага, бумага чувствительная к теплу и давлению, кислотная бумага или бумага, предназначенная для печати термочувствительными чернилами (около 210°C)

- Этикетки, которые легко отклеиваются или этикетки не закрывающие полностью лист подложки

- Бумага с покрытием или бумага со специальным цветным покрытием

- Перфорированная бумага или бумага, имеющая отверстия переплета

- Бумага, на которой имеется клей, скрепленная степлером, скрепками или скотчем

- Бумага, имеющая статический заряд электричества

- Сырая или влажная бумага

- Бумага неоднородной толщины

- Очень толстая или очень тонкая бумага

- Слишком гладкая или слишком грубая бумага

- Бумага, имеющая различные по качеству стороны

- Мятая, скрученная, волнистая или рваная бумага

- Бумага неправильной формы или бумага, имеющая неправильные углы

[К началу]

## Характеристики

### Простая бумага

Плотность: | от 60 до 90 г/м2, от 16 до 24 lb
Размер: | A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм) A5 (148 x 210 мм) B4 (257 x 364 мм) B5 (182 x 257 мм) ISO-B5 (250 x 176 мм) Letter (216 x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов) Legal (216 x 356 мм, 8.5 x 14 дюймов) Half-Letter (140 мм x 216 мм, 5.5 x 8.5 дюймов) Government Letter (203 x 267 мм, 8.0 x 10.5 дюймов) Government Legal (216 x 330 мм, 8.5 x 13 дюймов) Executive (184 x 267 мм, 7.25 x 10.5 дюймов) F4 (210 x 330 мм) B (Ledger) (279 x 432 мм) Пользовательский (от 86 x 139.7 мм до 297 x 432 мм)
Источники бумаги: | МЦ-лоток для всех размеров
| Стандартная кассета для A3, A4, B4, B5, Letter, Legal, Government Letter, B(Ledger)
| Дополнительная универсальная кассета для A3, A4, B4, B5, Letter, Legal, Government Letter, B(Ledger)

### Конверты

Плотность: | от 70 до 105 г/м2, от 18.6 до 27.9 lb
Размер: | Monarch (3 7/8 x 7 1/2 дюймов) Commercial 10 (4 1/8 x 9 1/2 дюймов) DL (110 x 220 мм) C5 (162 x 1229 мм) C6 (114 x 163 мм) International B5 (176 x 250 мм, 7 x 9.8 дюймов) Пользовательский (от 86 x 139.7 мм до 297 x 432 мм)
Источник бумаги: | Только МЦ-лоток

### Этикетки

Размер: | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов)
Источник бумаги: | Только МЦ-лоток

### Толстая бумага

Плотность: | от 90 до 163 г/м2, от 23.9 до 43.4 lb
Размер: | A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм) A5 (148 x 210 мм) B4 (257 x 364 мм) B5 (182 x 257 мм) Letter (216 x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов) Legal (216 x 356 мм, 8.5 x 14 дюймов) Half-Letter (140 мм x 216 мм, 5.5 x 8.5 дюймов) Government Letter (203 x 267 мм, 8.0 x 10.5 дюймов) Government Legal (216 x 330 мм, 8.5 x 13 дюймов) Executive (184 x 267 мм, 7.25 x 10.5 дюймов) F4 (210 x 330 мм) B (Ledger) (279 x 432 мм) Пользовательский (от 86 x 139.7 мм до 297 x 432 мм)
Источник бумаги: | Только МЦ-лоток

### Прозрачная пленка для лазерных принтеров EPSON

Размер: | A4 (210 x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм, 8.5 x 11 дюймов)
Источник бумаги: | Только МЦ-лоток

[К началу]

## Область печати

Минимальное поле со всех сторон 4 мм

| Примечание:

Область печати может изменяться в зависимости от используемого режима эмуляции.

При использовании языка ESC/Page, минимальное поле со всех сторон составляет 5 мм.

[К началу]

Следующая