| Основная страница > Приложение > Обслуживание # Очистка устройства Очистка внешних деталей устройства Очистка внутренних поверхностей устройства ## Очистка внешних деталей устройства Чтобы поддерживать устройство в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год следующим образом. Важно:
Никогда не очищайте устройство спиртом или растворителем. Химические составы могут повредить устройство.
Для очистки ЖК-дисплея или сенсорной панели используйте только чистую сухую и мягкую ткань. Не используйте жидкости или химические средства. Для очистки стекла планшета используйте сухую, мягкую и чистую ткань. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость. Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Примечание:
Когда принтер не используется, закрывайте подставку для бумаги и приемный лоток, чтобы избежать попадания пыли в них.
К началу ## Очистка внутренних поверхностей устройства Для сохранения хорошего качества отпечатков, прочищайте внутренний ролик следующим образом. Предостережение
Будьте осторожны и не прикасайтесь к поверхностям внутри принтера.
Важно:
Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на электронные компоненты. Не распыляйте смазки внутри устройства. Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.
Для устройства с ЖК-дисплеем:
| Загрузите несколько листов простой бумаги формата A4.
| Выберите режим Copy (Копирование) в меню Home (Главное).
| Сделайте копию, не размещая документ на планшете, нажав на кнопку .
| Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока на бумаге будут оставаться чернильные пятна.
Для устройства без ЖК-дисплея:
| Загрузите несколько листов простой бумаги формата A4.
| Сделайте копию, не размещая документ на планшете, нажав на кнопку или .
| Повторяйте шаг 2 до тех пор, пока на бумаге будут оставаться чернильные пятна.
К началу |