| Основная страница > Печать > Обращение с бумагой # Загрузка конвертов Для загрузки конвертов сделайте следующее. Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
| Откиньте крышку податчика.
| Выдвинье подставку для бумаги и приемный лоток и затем поднимите его ограничитель.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вниз, клапаном влево. Придвиньте боковую направляющую к левому краю конвертов (но не слишком плотно).
| Закройте крышку податчика.
Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов превышает лимит для простой бумаги, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Перед загрузкой убедитесь, что клапан конверта закрыт и не смят. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.